打印纸的处理

# 在特殊打印纸上打印

> 调整纸厚调节杆
> 多联表格
> 标签
> 信封

该打印机可以在多种类型的打印纸上打印，包括多联表格、标签和信封。

打印多联表格和标签时，打印纸每边至少有13毫米（0.5英寸）不能打印。要获得有关信封可打印机区域的用户指导，请参见打印机规格。

| 告诫:

打印多联表格、薄纸、标签、信封，要使打印应用程序软件参数设置可确保打印机完全地打印在可打印区域范围之内。打印头在打印纸边缘处打印会损坏打印头。

## 调整纸厚调节杆

在特殊打印纸上打印之前，要更改纸厚设置。

按照如下步骤调整纸厚设置:

| 打印机关闭，然后打开打印机盖，纸厚调节杆在打印机的左侧位置，调节杆旁的数字指示了打印纸厚度设置。

| 使用下表选择适合的纸厚。

打印纸类型 | 调节杆位置
标准打印纸（单页纸或连续打印纸） | 0 或1
多联表格 | （单页纸或连续打印纸 2-页 3-页 4-页 | 1 2 3
标签 | 2
信封 | 3 至 5

| 关闭打印机盖。

[回到顶部]

## 多联表格

可以打印1份原件4份拷贝的连续或单页的无碳多联表格。在打印表格之前按照前一章节所述来设置纸厚调节杆。如下提示有助于得到满意的效果:

- 只能使用点状粘合或压边粘合的连续多联表格。不能使用金属钉书钉或带子或连续粘合的多联表格。

- 只能使用仅在顶部线状粘连的单页多联表格，先将表格粘合的一边插入打印机中。

- 只能使用没有褶皱和平整的多联表格。

- 调整装纸位置，使用应用程序软件或按照如下所示调整页顶位置,更改装纸位置。

- 使用压边粘合的连续多联表格时，多联表格的复件可能与原件没有对齐，如果有此情况请抬起导纸器。

[回到顶部]

## 标签

打印标签时必须使用拉动式导纸器从底部进纸槽进纸，在打印标签之前，按照如下所示调整纸厚调节杆，设置纸厚调节杆位置。 牢记如下提示:

- 选择带有用于导纸器链齿有孔的连续打印纸作为标签衬纸，千万不要向打印单页纸一样打印标签，因为标签经常在光滑的衬纸上微微地滑动。

- 装入标签方式如同装入普通的连续打印纸，请参见使用拉动式拖纸器打印获得指导。

- 因为标签尤其对温度和温度很敏感，请在正常的工作环境中使用，确保打印机完全地打印在可打印区域之内。（请参见打印机规格可获得打印机规格。)

- 在不同的工作之中，不要将已装入的标签留在打印机中，否则恢复打印时，标签会缠在卷轴入造成夹纸。

- 在打印机底部撕下未打印的标签纸， 然后从打印机上取下标签，按下换行/换页按键将剩下的标签纸从打印机中取出。

| 告诫:

不要在打印机中反向倒退标签，否则标签容易从衬纸上脱落，粘在打印机上造成卡纸，如果标签粘在打印机内，请与当地经销商联系。

[回到顶部]

## 信封

使用导纸器一封封地装入信封。牢记如下的提示:

- 在装入信封之前，设置纸厚调节杆到适当的位置，请参见调整纸厚调节杆。

- 按照步骤装入单页纸。装入信封，首先将信封的宽边，打印面朝下插入到打印机中。将信封插入在导轨之间，用力推动信封直到信封进入打印机。

- 只能在正常的温度，湿度情况下使用信封。

- 确保完全地打印在打印区域内。

- 打印头不能在信封左边缘或右边缘打印，也不能打印其它厚纸。（请参见打印机规格可获得打印机规格。)最好在打印信封之前先用正常的单页纸作一个打印测试。

[回到顶部]

上一节