维护保养和运输

# 更换切纸器

当切纸器不能整洁裁切时，可能是切纸器已钝需要更换。要更换切纸器，您需要使用控制面板设置来移动切纸器支架。

自动切纸器备用刀片 | C12C815271

| 警告：

当更换切纸器时要小心不要割伤自己。

要更换切纸器，请按以下步骤进行操作。

| 确保开启打印机。

| 重复按下方式选择按键直到液晶(LCD)面板上显示CUTTER REPLACE MENU（切纸器更换菜单）。

| 按下项目按键。将出现CUT REPLACE（切纸器更换）。然后按下回车按键。将出现等待并且切纸器支架移动到更换位置。

| 告诫：

请勿用手移动切纸器支架。否则可能会损坏打印机。

| 当切纸器支架停止在更换位置时，将出现OPEN FRONT COVER（打开前盖）。请打开前盖。

| 当液晶(LCD)面板上出现REPLACE CUTTER（更换切纸器）时，向右转动切纸器盖的同时推动侧面插销以打开机箱。

| 慢慢地将手指离开侧面插销。切纸器将升起以便可以卸下。

|  | 注意：

小心不要使切纸器或弹簧圈弹出机箱外。

| 小心地从打印机中卸下旧切纸器。

| 从包装中取出新切纸器。

| 确保弹簧圈位于切纸器支架内，如果必要地话请重新安装弹簧圈。

| 如下图所示的方向将新切纸器完全插入到切纸器支架中。

| 在向左转动切纸器盖的同时推动侧面插销以关闭机箱。

| 确保显示CLOSE FRONT COVER（关闭前盖） ，然后关闭前盖。切纸器支架将移动到初始位置（最右边）。

| 等待直到液晶(LCD)面板上显示READY（就绪）。已完成切纸器更换。

[回到顶部]

上一节 | 下一节