选件和耗材

# 安装和使用选件

> 单页进纸器
> 拉动式拖纸器部件
> 卷纸支架
> 色彩升级工具包
> 打印服务器

## 单页进纸器

在不重复进纸的情况下单槽的单页进纸器 (C80637*)选件可以处理多达50页的标准粘合在一起的打印纸（82克/每平方或22磅）。

按照如下步骤安装单页进纸器：

| 确保关闭打印机，取下导纸器，打开导纸器盒盖。

| 若拖纸器安装在拉动式拖纸器位置处，取下重新安装在推动式拖纸器位置。

| 确保过纸控制杆在单页纸位置。

| 双手托住进纸器的两侧，按住插销杆，使进纸器的凹槽与打印机的安装横杆对齐，松开插销杆锁定单页进纸器。

| 滑动左侧导纸器使之与三角标记处对齐。然后滑动右侧导纸器使之与打印纸纸宽粗略地匹配，将中央托纸块滑动到导纸器的中央位置。

| 向前一直拉住纸张设置调节杆，直到使得导纸器后退，锁扣打开以便可以进纸。

| 散开一堆打印纸，然后将打印纸边部和底部码齐。

|  | 告诫：

不能在单页进纸器中使用信封、多联表格、复写纸或标签。

| 沿着左侧导纸器可以插入多达50张的打印纸。

| 调整右侧导纸器位置使之与打印纸纸宽相匹配，确保导纸器位置能使打印纸自由进出。

| 往回推纸张设置调整杆，将打印纸夹在边缘导轨卷筒上。

| 从边缘导轨上取下支架，将两个包有单页进纸器的堆纸支架插入到边缘导轨上的孔里。

| 按照如下图所示将导纸器固定在单切进纸器上。

| 将左侧边缘导轨滑动到中央处，边缘导轨在指示标志处停下，然后滑动右侧边缘导轨与打印纸尺寸相匹配。

|  | 注意：

从单页进纸器上取下导纸器，要按住两个释放标签钮，然后拉出导纸器。

确保在打印时，导纸器盒盖打开。

容易在连续打印纸和单页进纸器操作之间互相切换，请参见切换回到单页纸可获得详细信息。

| 注意：

当打印几页连续打印纸时，在打印纸页缝从打印机盒盖下伸出后，将首先打印好的页面在页缝位置处向前折叠，这样有助于打印机正常进纸，防止卡纸。

[回到顶部]

## 拉动式拖纸器部件

使用一个附加的拉动式拖纸器选件(C80030)。

同时使用两种拖纸器可以提高处理连续打印纸的工作性能，这在使用需要预先打印的连续表格和多联表格时是尤其有用。

按照如下步骤使用一个标准的和一个附加的拖纸器来安装和装入打印纸：

| 确保过纸控制杆向前拉到连续打印纸位置，在推进式拖纸器位置安装上已包含的拖纸器。

| 将连续打印纸安装在推动式拖纸器的链齿轮上（参见在连续打印纸上打印。）

| 打开打印机，按下换行/换页按键进一页纸。

| 松开拉动式拖纸器的链齿锁定杆，调整链齿单元使之与打印纸宽度相匹配，确保拖纸器两侧的链齿单元对齐而不会造成卷纸。

| 打开链齿盒盖，将打印纸的孔穿进拖纸链齿单元的齿上，必要时调整链齿单元。（参见在连续打印纸上打印。）盒上链齿盒盖。

| 在推进式和拉动式拖纸器之间的打印纸有褶皱，将拉动式拖拉器右侧的进纸旋转推进然后调节它以消除打印纸褶皱。

| 如果打印纸不卷曲也不褶皱，就锁定链齿单元。

| 重新安装打印机盒盖和导纸器。

[回到顶部]

## 卷纸支架

卷纸支架选件（#8310）可以使用8.5英寸宽的卷纸，就象电传用纸一样，在某些国家没有此选件。

按如下步骤安装使用卷纸支架：

| 关闭打印机取下导纸器。

| 将卷纸支架放在如图所示的打印机下方，使支架底部两个孔和打印机的两个定位栓相对。

|  | 告诫：

抬起打印机时要小心避免卷纸支架脱落，打印机自身重量仅仅可以保持支架在其位置。

| 将过纸控制杆推到单页纸位置。

| 裁下卷纸纸头的毛边，将卷纸支架的卷动轴穿过卷纸中心。

| 将卷动轴和卷纸安放在卷纸支架上，调整卷动方向以便从卷动轴底部进纸，然后打开打印机。

| 将打印纸的纸头放在过纸通道的单页纸导轨上，然后将它插入到打印机单页纸通道中，直到受阻为止。

| 安装导纸器，将左侧边缘导轨滑动到中央处，边缘导轨在指示标记处停下，然后将右侧边缘导轨向指示标记相反方向滑动。

[回到顶部]

## 色彩升级工具包

色彩升级工具包选件(C83211)包含一个彩色色带盒和一个电机。

按照如下步骤安装工具包：

| 关闭打印机，取下打印机盒盖和纸张松紧部件，按照下图所示滑动连接器盒盖将其拉动。

| 将电机部件安装在打印机的右侧处，齿轮对着打印机中央，向下用力推电机使得金属钉卡在槽中。

| 将电机部件插头插入连接器中。

| 将打印头滑到打印机中部，然后将色带的塑料部件滑到色带盒中央位置。

| 按箭头指示方向，调节色带松紧旋钮消除色带褶皱。

| 按照如下所示将色带盒插入到打印机中，然后用力压色带盒的两侧使得塑料挂钩卡在打印机的插槽中。

| 调节色带松紧旋钮，有助于将色带进到指定位置，色带不能有褶皱或重叠。

| 更换纸张松紧部件和打印机盒盖。

安装彩色色带盒后，按照打印自检所示，运行自检程序。

如果自检打印字符的顶部和底部的颜色与其他位置的颜色不同，调整色带角度。用红色打印字符来进行检查，如果顶部边缘是蓝色的，将彩色色带调节杆向前移动。如果底部边缘是黄色的，将彩色色带调节杆向后移动，然后再打印一遍自检，检查调整正确与否，色带没有调整正常时，重复这个过程。

| 注意：

使用彩色色带打印时，打印速度减慢。

切换到黑色色带要按照随机附带色彩升级工具包的手册所示取下彩色色带，然后按照更换色带盒所示安装黑色色带。

[回到顶部]

## 打印服务器

可以通过在打印机并行接口端口中安装EpsonNet 10/100 BASE TX Ext。打印服务器(C82378)使本打印机作为网络打印机。有关安装和使用说明，请参见随选件携带的管理员手册。

[回到顶部]

下一节