使用Windows打印

# 使用打印机驱动程序

> 进行介质类型设置
> 使用自动和自定义模式
> 调整页面设置
> 将文档调整到页面上

打印机驱动程序软件允许计算机根据您为满足打印需求而进行的设置来控制打印机。

## 进行介质类型设置

介质类型设置决定了其他的可用设置，所以您始终应该首先进行这个设置。

在主菜单，选择与打印机中装入的打印纸相匹配的介质类型设置。在下面的列表中查找您的打印纸，然后选择相应的介质类型设置。对于一些类型的打印纸，有几种介质类型设置可供您选择。

| 注意：

专用介质可能因国家/地区的不同而不同

当您正使用非EPSON专用介质的打印纸时，请参见专用介质和其他介质的注意事项。

对于UltraChrome墨水：

介质类型设置 | EPSON专用介质名称/描述
超重磅粗面纸 | EPSON 超重磅粗面纸
增强粗面纸 | EPSON 增强粗面纸 EPSON 粗面档案纸
重磅光泽照片纸 | EPSON 重磅光泽照片纸
高质量光泽照片纸 | EPSON 高质量光泽照片纸
高质量亚光照片纸 | EPSON 高质量亚光照片纸
高质量绒面照片纸 | EPSON 高质量绒面照片纸
照片光泽纸 | EPSON 照片质量光泽纸
照片亚光纸 | ESON 照片质量亚光纸
高质量光泽照片纸 (250) | EPSON 高质量光泽照片纸 (250)
高质量亚光照片纸 (250) | EPSON 亚光照片纸 (250)
高质量半亚光照片纸(250) | EPSON 半亚光照片纸(250)
光滑美术纸（卷纸） | EPSON 光滑美术纸
光滑美术纸（单页纸） | EPSON 光滑美术纸
织纹美术纸（卷纸） | EPSON 织纹美术纸
织纹美术纸 (Sheet) | EPSON 织纹美术纸
油画布 | EPSON 油画布
背喷灯胶片 | EPSON 背喷灯胶片
增强合成纸 | EPSON 增强合成纸
增强背胶合成纸 | EPSON 背胶合成纸
普通纸 | -
增强粗面展板 | EPSON 增强粗面展板

对于ColorFast墨水：

介质类型设置 | EPSON专用介质名称/描述
普通纸 | -
超重磅粗面纸 | EPSON 超重磅粗面纸
重磅光泽照片纸 | EPSON 重磅光泽照片纸
高质量光泽照片纸 | EPSON 高质量光泽照片纸 EPSON 高质量光泽照片纸 (250)
高质量亚光照片纸 | EPSON 高质量亚光照片纸 EPSON 高质量亚光照片纸 (250)
照片光泽纸 | EPSON 照片光泽纸 EPSON 照片质量光泽纸
照片亚光纸 | EPSON 照片亚光纸 EPSON 照片质量亚光纸
高质量绒面照片纸 | EPSON 高质量半亚光照片纸 EPSON 高质量绒面照片纸
亮白水彩纸 | EPSON 亮白水彩纸
光滑美术纸（卷纸） | EPSON 光滑美术纸
光滑美术纸（单页纸） | EPSON 光滑美术纸
织纹美术纸（卷纸） | EPSON 织纹美术纸
织纹美术纸（单页纸） | EPSON 织纹美术纸
光泽胶片 | EPSON 光泽胶片
合成纸 | EPSON 合成纸
背胶合成纸 | EPSON 背胶合成纸
重磅聚酯横幅 | EPSON 重磅聚酯横幅
背胶乙烯基纸 | EPSON 背胶乙烯基纸
太威克Brillion | EPSON 太威克Brillion
背喷灯胶片 | EPSON 背喷灯胶片
油画布 | EPSON 油画布
介质 - 1 | EPSON 增强合成纸
介质 - 2 | EPSON 增强背胶合成纸
介质 - 3 | EPSON 背胶乙烯基纸 EPSON 太威克Brillion *当在高墨量模式中的这些介质上打印时，选择这个设置。
高墨量介质 - 1 | 高墨量介质（最大160%墨量模式） *当在高墨量吸收介质上打印时，选择这个设置。这个设置是普遍推荐的。
高墨量介质 - 2 | 高墨量介质（最大200%墨量模式） *当在高墨量吸收的介质上打印时，选择这个设置。这个设置是普遍推荐的。

对于Dye墨水:

介质类型设置 | EPSON专用介质名称/描述
普通纸 | -
粗面展示纸 | EPSON 粗面展示纸
照片纸 | EPSON 照片纸 EPSON Glossy Photo Paper
亚光照片纸 | EPSON 亚光照片纸 EPSON 重磅亚光照片纸
照片光泽纸 | EPSON 照片质量光泽纸
照片亚光纸 | EPSON 照片质量亚光纸
高质量绒面照片纸 | EPSON 高质量绒面照片纸 EPSON 高质量半亚光照片纸(250)
光泽胶片 | EPSON 光泽胶片 EPSON照片质量光泽胶片
照片质量喷墨纸 | EPSON 照片质量喷墨纸 EPSON 背喷灯胶片 EPSON 聚酯横幅 EPSON 超重磅粗面纸
重磅聚酯横幅 | EPSON 重磅聚酯横幅
色彩持久亚光照片纸 | EPSON 色彩持久亚光照片纸（卷纸） EPSON 色彩持久照片纸（单页纸）

[回到顶部]

## 使用自动和自定义模式

这些模式为您提供了控制打印机驱动程序的两种方式，说明如下所示。

自动模式 | 启动打印的最快和最简单的方式。
自定义模式 | 校正色彩并增强照片。对于低分辨率图像有用。从适合于您想要打印文档类型的预先制成的设置列表中选择。您也可以将您自己的设置添加到这个列表中。

除了可以进行影响所有打印质量的设置组以外，您也可以使用打印纸菜单修改打印风格和版面的各个方面。请参见调整页面设置。

### 自动模式

当在主菜单上选择自动时，打印机驱动程序将基于当前介质类型或墨水设置进行所有的详细设置。要进行墨水设置，单击彩色/黑白照片以打印彩色或单色照片，或者如果您使用UltraChrome墨水单击黑色以打印草图或仅黑色文本。如果您使用ColorFast或Dye墨水，单击彩色以用彩色打印，或单击黑色以黑白打印。要进行介质类型设置，请参见进行介质类型设置。

| 注意：

根据打印数据的不同，在模式框的下拉菜单中选择照片逼真或鲜明，以便获得更好的效果。

当选择自动时，根据您在介质类型列表中选择的介质不同，模式框中可能会出现允许您选择质量或速度的滑动块。当打印质量比打印速度更重要时选择。

大部分Windows应用程序具有覆盖打印机驱动程序中设置的打印纸尺寸和页面版式的功能。但是，如果您的应用程序不会覆盖的话，您也应该核对打印机驱动程序打印纸菜单上的设置。

### 自定义模式

自定义模式允许您通过单击鼠标以进行的更改。在自定义列表中，您将可以查看EPSON提供的预制设置。它们设计来匹配特定的打印输出，例如用来表示图形或图表。

您也可以创建自己的设置并将它们添加到这个列表中。请参见高级设置。

自定义设置列表包含以下预置设置：

文本/图形 | 适合于打印外观文档，例如图形和图表。
ICM (对于Me, 98, 95, XP, 和2000) | ICM (Image Color Matching)。这个功能自动调整打印输出的色彩来匹配屏幕上显示的色彩。
sRGB | 与其他sRGB设备的较佳色彩匹配。
高级照片 | 适合于打印扫描的照片和高质量的数字捕获图像。也有助于防止由于打印头和打印纸的移动而出现的墨点误打印。

按照以下步骤以选择自定义设置。

| 单击主菜单上的自定义按钮。

| 从自定义设置列表中，选择最适合于您要打印的文档或图像类型的设置。

| 当您选择自定义模式时，其他设置例如打印质量和色彩调整将自动被设置。当前设置中显示的更改将显示在主菜单的左下角。

| 打印之前，请确保核对介质类型和墨水设置，因为它们会受到您选择的自定义设置的影响。请参见进行介质类型设置。

#### 高级设置

高级设置允许您完全控制打印环境。使用这些设置以试验新的打印方法或调整打印设置的范围以满足您的个人需要。一旦对新的设置满意，您可以为它们命名并将它们添加到自定义设置列表中。

按照下列说明进行并保存高级设置。

| 注意：

这个过程中出现的打印机驱动程序屏幕是Windows Me, 98, 和95中的。Windows XP，2000和NT 4.0中的打印机驱动程序屏幕的外观会稍有不同。

| 单击主菜单上的自定义按钮然后单击高级。将出现下列对话框。

##### 高级菜单

| 选择打印机中装入的介质类型。有关详细信息，请参见进行介质类型设置。

| 如果您使用UltraChrome墨水，则选择彩色/黑白以打印彩色或单色照片，或者选择½\xda \xc9 \xab 以打印草图或仅黑色文本。如果您使用ColorFast或Dye墨水，选择彩色用彩色打印，或选择黑色用黑白打印。

| 选择 打印质量设置。

| 进行所需的打印纸配置设置。有关每种设置的详细信息，请参见进行介质类型设置。

|  | 注意：

当使用UltraChrome墨水时仅打印纸配置设置可用。

| 进行所需要的其他设置。有关详细信息，请参见用户帮助。

|  | 注意：

根据介质类型、墨水和您所进行的打印质量设置的不同，一些设置为启用或禁用。

如果您选取照片打印加速器，您将不能选择模式中的自动。

| 单击确定以应用您的设置并返回到主菜单。如果您想返回到先前的屏幕而不应用您的设置，请单击取消。

要保存您的高级设置，单击高级对话框中的保存设置。将出现自定义设置对话框。

在名称框中为您的设置键入一个名称（最多16个字符），并单击保存按钮。您的设置将添加到自定义设置列表中。

您可以保存多达100组设置。您也可以从主菜单的设置列表中选择已保存的设置组。

| 注意：

EPSON提供的预置设置名称不能应用于您的新设置。

要删除设置，选择自定义设置对话框中的设置并单击删除。

您不能删除自定义设置列表中的预置设置。

当您选择自定义设置列表中的保存设置时，要知道进行新的设置例如介质类型和墨水设置可能会更改您的自定义设置。这样可能会导致在打印输出中出现不预期的效果。如果出现这种情况，请重新选择保存的设置并再次打印。

##### PhotoEnhance模式

PhotoEnhance设置提供了多种在打印之前可以应用于照片图像的图像校正设置。PhotoEnhance不会影响您的原始数据。单击高级菜单上的 PhotoEnhance4单选按钮。

也可以选择PhotoEnhance4启用数字照相机校正复选框。当您正在打印数字照相机拍摄的照片时，选择这个复选框可以使您的打印图像光滑、胶片照相机拍摄的照片外观更自然。

| 注意：

仅当为16－，24－或32位彩色数据时这个模式可用。

根据计算机系统和图像包含的数据量的不同，使用选择的PhotoEnhance4进行打印可能会增加打印所需的时间。

您可以从下列设置中进行选择。单击下拉菜单的右边箭头。

色调

普通 | 此设置为大部分图像提供了标准图像校正。请首先试用此设置。
硬色调 | 此设置为打印数据提供了调制图像校正。
鲜明 | 此设置为打印数据提供了彩色和鲜明图像校正。
仿古 | 此设置将仿古色调应用到您的照片中。
单色 | 此设置将黑白色调应用到您的打印数据中。
无 | 不应用色彩调整。

效果

锐度 | 此设置提供了增强打印数据的轮廓。
柔焦距 | 此设置使您的照片看起来像使用柔焦距镜头拍摄的一样。
油画布 | 此设置提供了好像是将您的打印数据画在油画布上的图像校正。
羊皮纸 | 此设置提供了好像是将您的打印数据画在羊皮纸上的图像校正。
无 | 不应用图像效果。

##### 打印纸配置设置

打印纸配置设置提供了多种可以应用于打印的菜单。单击打印纸配置按钮以进行这些设置。

| 注意：

当使用UltraChrome墨水时仅打印纸配置设置可用。

模式 | 说明
色彩浓度 | 调整色彩浓度的强度。使用－50%至＋50%范围内的一个值。使用鼠标左右移动滚动条以调整此设置。您也可以在滑动条右边的框中键入一个数值（－50至＋50）。
打印头每次通过的干燥时间 | 调整打印头每次通过的干燥时间。使用0至＋50（5.0秒）范围内增量为0.1秒的一个值。使用鼠标左右移动滚动条以调整此设置。您也可以在滑动条右边的框中键入一个数值（0至＋50）。
进纸调整 | 调整进纸调整的数量。使用－70至＋70范围内的一个值。单位为0.01%。使用鼠标左右移动滚动条以调整此设置。您也可以在滑动条右边的框中键入一个数值（－70至＋70）。 如果您调整此设置，则至少尝试与先前值不同的6种值以在样本打印中创建视觉差别。
打印纸厚度 | 输入0至＋15范围内的打印纸厚度。您可以指定0至1.5毫米范围内增量为0.1毫米的一个值。
打印纸吸取 | 调整打印纸吸取值。您可以从标准（100%）、－1（50%）、－2（30%）－3（10%）或－4（6%）中选择。 对于薄的介质，减小这个值以帮助进纸。
裁切方式 | 从弹出菜单中，选择薄打印纸的裁切方式。您可以从标准、薄打印纸或很薄的打印纸中选择。

[回到顶部]

## 调整页面设置

您可以在打印纸菜单上调整下列设置。

方向 | 使用这个设置以指定页面上的打印方向：纵向（垂直）或横向（水平）。如果您需要在靠近文档的底部打印，则单击旋转180度。
可打印区域 | 选择居中以调整打印输出的位置，使打印输出与打印纸的各个边缘相等。这个设置仅可用于单页纸。

### 卷纸选项

| 注意：

当在纸张来源列表中选择单页纸时，卷纸设置（自动旋转、打印纸宽度、自动裁切和打印页面线）不可用。

#### 自动旋转

仅当打印数据长度比卷纸（300、400或600毫米，12、14、20、22、24、36或44英寸）的可打印宽度更短时，自动旋转功能有效。打印数据将自动旋转90度以横向打印节省卷纸。当在纸张来源列表中选择卷纸（横幅）时这个功能不可用。
同样，当您使用这个功能时，您可以设置打印纸宽度。

要启用自动旋转，选择打印纸菜单上的卷纸设置框中的自动旋转复选框。

要启用卷纸宽度，选择自动旋转复选框。然后单击卷纸宽度按钮并选择安装的卷纸尺寸。

#### 自动裁切

当选择自动裁切时，在每项打印作业之后将自动裁切卷纸。

要启用自动裁切，选择打印纸菜单的卷纸设置框中的自动裁切复选框。

#### 打印页面线

您可以指定是否在右侧打印页面线，也可以在文档底部打印以便进行手动裁切。

要启用打印页面线，选择打印纸菜单上的卷纸设置框中的打印页面线复选框。

按如下所示根据自动裁切设置来更改打印页面线操作。

自动裁切 | 打印页面线 | 打印机操作
选择 | 选择 | 仅在右侧打印页面线，并在打印作业之后自动裁切打印纸。
选择 | 不选择 | 在打印作业之后自动裁切打印纸。
不选择 | 选择 | 在右侧和文档底部打印页面线。
不选择 | 不选择 | 不打印页面线也不进行裁切。

#### 节省卷纸

当您希望节省卷纸时请选择这个复选框。当选择这个复选框时，文档最后一页的空白部分将不送入到打印机。仅在纸张来源列表中选择卷纸（横幅）时，这个功能可用。

[回到顶部]

## 将文档调整到页面上

您可以将文档尺寸调整到适合于您想要在其上打印的打印纸尺寸。打开版面菜单并检查缩小/放大框以调整打印尺寸。

使用版面菜单菜单上的缩小/放大选项。

充满 | 按比例放大或缩小文档尺寸以使它适合您在缩小/放大框的打印纸尺寸列表中选择的打印纸尺寸。
自定义 | 允许您定义想要放大或缩小图像的百分比。单击比例框右边的箭头以选择10至650%之间的一个比例。

选择这个按比例放大或缩小图像尺寸的设置，以使图像适合于您在打印纸尺寸列表中选择的打印纸尺寸。要使用这个功能，单击开并选择您在打印机中装入的打印纸尺寸。

[回到顶部]

上一节 | 下一节