使用选件产品

# 使用自动卷纸器部件

> 控制箱
> 调整传感器
> 将卷纸装在卷纸器芯上
> 卷起打印
> 卷起之后取下打印纸

当您想要将数据打印在卷纸上并且不想裁切卷纸或将卷纸落到地上，您可以使用自动卷纸器部件选件以卷起打印输出。

有关将这个部件安装在打印机上的说明，请参见自动卷纸器部件用户指南。

| 注意：

当使用自动卷纸器部件时，确保自动裁切设置关闭（在打印机控制面板和打印机驱动程序中）。请参见自动裁切对于Windows或自动裁切对于Macintosh.

当在反向进纸位置（最大为B1尺寸，横向）中设置纸篮时，您可以使用自动卷纸器部件。

## 控制箱

控制箱位于连接在打印机右下侧的驱动部件上。

开关的作用和传感器指示灯所代表的意思如下。

### 传感器指示灯

开 | 指示检测器与光发射器对齐。这表示自动卷纸器部件已准备好卷起您的打印输出。
闪烁 | 指示检测器与光发射器没有正确对齐。详细信息请参见调整传感器。
快速闪烁 | 指示自动卷纸器部件已遇到问题并停止操作。
关 | 指示自动卷纸器关闭。

### 开关

自动 | 当卷纸进到传感器检测区域时自动卷起卷纸。
手动 | 手动卷起卷纸。

[回到顶部]

## 调整传感器

当部件装上时传感器角度就已经被调整。但是，如果控制箱上的传感器指示灯闪烁，您需要调整传感器以使指示灯检测器和光发射器对齐。当它们对齐时，传感器指示灯变亮。

| 告诫：

避免将传感器定位在阳光直射的地方，否则自动卷纸器部件将不能正常工作。

防止风扇或空调直接吹卷纸。如果打印纸被吹离传感器区域，将不能正确卷起打印纸。

要调整传感器位置，请按以下步骤进行操作。

| 松开光发射器上的旋钮。

| 调整发射器的水平角度以便传感器指示灯变亮。

| 将检测器固定在适当位置，重新固定旋钮。

[回到顶部]

## 将卷纸装在卷纸器芯上

| 警告：

在装入打印纸之前，关闭自动卷纸器部件。如果卷纸器出现意外操作，可能会导致人体伤害。

确保卷纸器正确并安全安装。如果卷纸器跌落可能会导致人体伤害。

在将卷纸装在卷纸器芯上之前，请检查以下几点：

- 确保卷纸前沿平直。

- 确保打印机上的导纸器位于下图所示的存储位置。

### 正向卷起打印纸

当您想要使打印纸卷在卷纸器上并在打印纸外部打印时，则将卷纸器设置为正向卷纸。请按以下步骤进行操作。

| 确保将卷纸正确装入在打印机中。有关说明，请参见装入卷纸。

| 按下打印机上的纸张来源按键直到卷纸切纸器关闭指示灯变亮。

| 按下打印机上的进纸 (-)按键以进入卷纸。

| 将控制箱上的自动开关设置为关。

| 将卷纸前沿插入到卷纸器芯的三个位置中。

| 按下进纸 (-)按键以正向进纸并形成一个松弛环。

| 将自动卷纸器部件上的手动开关设置到正向位置，并在卷纸器芯上至少卷起一圈打印纸。确保卷纸和卷纸器芯之间保留适当的间隙。

### 反向卷起打印纸

当您想要使打印纸卷在卷纸器上并在打印纸的内部打印时，则将卷纸器设置为反向卷纸。请按以下步骤进行操作。

| 执行正向卷起打印纸描述的步骤1至3。

| 将控制箱上的自动开关设置为关。

| 如下图所示拉动卷纸器芯后部周围的卷纸底部。然后将打印纸前沿插入到卷纸器芯的三个位置中。

| 按下进纸按键以正向进纸并形成一个松弛环。

| 将自动卷纸器部件上的手动开关设置到反向位置并在卷纸器上至少卷起一圈打印纸。确保卷纸和卷纸器芯之间保留有适当的间隙。

[回到顶部]

## 卷起打印

当安装自动卷纸器部件时，卷纸器芯装有所期望的卷起方向的打印纸时，您可以使用这个部件以卷起打印。

| 警告：:

卷纸器操作时不要触摸自动卷纸器部件。这样做会导致人体伤害。

不要直接看传感器光束。这样做会导致眼睛永久性损坏。

| 告诫：

操作期间，确保站在传感器检测区域之外。干扰传感器光束会导致在张紧状态下卷起打印纸并且对打印起不利影响。

| 重复按下打印机上的纸张来源按键直到卷纸切纸器关闭指示灯变亮。

| 使用控制箱上的自动开关设置卷起方向。

正向卷起 | 反向卷起

| 将打印作业发送到打印机中。打印机开始打印。自动卷纸器部件按照您在步骤2中设置的方向卷起卷纸。

|  | 注意：

打印正在进行时，不要触摸手动开关。这样做会损坏您的打印。

[回到顶部]

## 卷起之后取下打印纸

卷起卷纸之后，按以下说明卸下卷纸器芯。

| 关闭自动卷纸器部件。

|  | 警告：

在卸下卷纸器芯之前，关闭自动卷纸器部件。如果卷纸器出现意外操作，可能会导致人体伤害。

| 重复按下打印机上的纸张来源按键直到卷纸自动裁切指示灯变亮。 然后按下裁切/弹出按键。将自动裁切卷纸。

|  | 注意：

如果您正在厚的卷纸上打印，建议您将自动裁切设置设定到关闭（在打印机控制面板和打印机驱动程序中）并按下打印机上的纸张来源按键以进纸，然后自己裁切打印纸。否则可能会损坏切纸器。请参见手动裁切卷纸。

| 转动设定杆以解锁可移动部件，并将它滑动到左边以使法兰旋钮跳过卷纸器芯的末端。进行这个操作时，用一只手托着卷纸器芯以避免跌落。

| 从可以移动部件上的法兰旋钮中卸下卷纸器芯。

| 同样，从驱动器部件上的法兰旋钮中卸下卷纸器芯。

[回到顶部]