# 词汇

ASCII
  美国信息交换标准代码。是为字母和符号分配数字代码的一种标准代码方式。

自动换行
  在缺省设置的模式下选择了这一功能后，回车码(CR)自动跟随在每一行的换行码(LF)后。

双向打印
  打印头在打印过程中实行双向打印，提高了打印速度，但是降低了垂直对齐的精度。双向打印是这种打印机的标准打印模式。请参看单向打印。

缓冲区
  打印机内存中用于存储待打印数据部分。

字符表
  在某一种语言中使用字母、数字、和符号集合组成的字符集。

每英寸的字符数(cpi)
  文本字符大小的量度。

连续页
  在两边有链齿状导孔的打印纸在页间被打孔，并交给文件夹堆栈。同时也被称为复印纸。

控制代码
  用来控制打印机功能的一种专用代码，例如执行回车或换行。

cpi
  参见每英寸的字符数(cpi)。

数据转储
  参见十六进制转储。

缺省值
  设备启动、复位或初始化时有效的值。

抖动
  页面按有序序列排列的墨点，以用来模拟阴影或色调的一种方法。

点阵
  用单个点组成的模式（矩阵）来打印每个字母，符号的一种打印方法。

草稿
  当选择草稿打印模式时，这是一种打印模式。当你选择后打印机使用较少的点阵来打印每个字符，为的是提高打印速度。参见高速草稿。

驱动程序
  参见打印机驱动程序。

ESC/P
  打印机的EPSON标准码的缩写。这是你的计算机用来控制你的打印机的系统命令。这是所有EPSON打印机的标准，被大多数个人计算机应用软件支持。

ESC/P 2
  ESC/P打印机命令语言的增强版本。这个语言中的命令可以产生类似激光打印的效果，例如可伸缩的字体，增强的图形。

复写纸
  参见连续页。

字体
  由名字分类的文体，例如：Roman 字体或 Sans Serif字体。

换页(FF)
  一种控制码和控制面板的按钮，它控制打印页移动到下一页的顶部位置。

十六进制转储
  一种故障检修方法，在打印机和计算机之间帮助识别由通信引起的问题。当打印机在十六进制转储模式时，它以十六进制符号和ASCII字符打印接收到的每个代码。又叫数据转储。

高速草稿
  一种草稿模式，你可以在缺省设置模式中选择。它使用最少的字符点阵数去打印每个字符，以产生极高的打印速度。参见印刷质量(LQ)。

接口
  计算机和打印机之间的连接，通过它要打印的数据传送到打印机。

印刷质量(LQ)
  一种打印模式，当你选择一种字体打印而不是选择草稿方式时，打印机将以印刷质量字体打印，容易阅读，外观漂亮，但速度降低。参见高速草稿。

换行 (LF)
  一种控制码和控制面板的按钮，可以使打印页移动一行空间。

装入打印纸的位置
  自动装入打印纸的位置。

滚筒
  在打印的过程中提供打印纸的黑色平坦部分。

可打印面积
  打印机可打印的面积。由于有页边空白它比物理打印纸页面积要小。

打印机驱动程序
  可以由计算机发命令来使用打印机特殊功能的软件程序。

复位
  使一台打印机恢复它的缺省设置。

分辨率
  可以表示出来的对打印细节的测量。图像打印的分辨率是按每英寸的点数来测量的(dpi)。

自测试
  检查打印机运行的方法。当你运行打印机自测试时，打印机打印存放在ROM (只读存储器)里的字符。

切纸
  控制面板的按钮，移动连续打印纸页缝到打印页可以撕掉的位置，然后使打印纸返回到页的顶端位置。

切纸位置
  当你选择自动切纸的模式后，打印机移动到的位置。使用微调功能，你可以调整这个位置，使得穿孔纸正好在可撕掉的边上。

页面顶端位置
  在打印纸页上打印机可以识别出来的第一个打印行的位置。这是缺省的顶部空白页边位置。

单向打印
  打印机头只按一个方向打印。在打印图形时单向打印很有用，因为它能很精确地垂直对齐。你可以在缺省设置中选择单向打印。参见双向打印。

[回到顶部]