产品信息

# 打印机规格

> 打印
> 可打印区域
> 机械部分
> 电气部分
> 环境部分
> 初始化
> 标准和认证
> 打印纸
> 墨盒

## 打印

打印方式 | 按需喷墨
喷嘴配置 | 黑色：180个喷嘴 彩色：180个喷嘴×5 （青色、洋红、黄色、淡青色、淡洋红）

字符模式：

字符间距 | 打印列
10 cpi* | 437

| *每英寸字符数

Raster图形模式：

水平分辨率 | 可打印宽度 | 可用点数
360 dpi* | 1112毫米 (43.78英寸) | 15762
720 dpi | 1112毫米 (43.78英寸) | 31524
1440 dpi | 1112毫米 (43.78英寸) | 63048

| *每英寸点数

分辨率 | 最大1440 dpi ×720 dpi
打印方向 | 双向
控制代码 | ESC/P Raster
行间距 | 1/6英寸或可编程为1/720英寸增量
送纸速度 | 每1/6英寸行为200±10mm计秒。
RAM | 外部128MB（固定）
字符表 | PC 437 (US, Standard Europe) PC 850 (Multilingual)
字符集 | EPSON Courier 10 cpi

[回到顶部]

## 可打印区域

卷纸和单页纸

A | 对于卷纸，最小顶部页边距为3.0毫米（0.12英寸）*。 对于单页纸，最小顶部页边距为3.0毫米（0.12英寸）。
B-L | 对于卷纸，最小左边页边距为3.0毫米（0.12英寸）*。 对于单页纸，最小左边页边距为3.0毫米（0.12英寸）。
B-R | 对于卷纸，最小右边页边距为3.0毫米（0.12英寸）*。 对于单页纸，最小右边页边距为3.0毫米（0.12英寸）。
C | 对于卷纸，最小底部页边距为3.0毫米（0.12英寸）*。 对于单页纸，最小底部页边距为14.0毫米（0.55英寸）。

| *对于卷纸，使用控制面板可以选择下列各项页边距宽度。有关详细信息，请参见打印机设置菜单。

参数 | A | B-L | B-R | C
3mm | 3mm | 3mm | 3mm | 3mm
15mm | 15mm | 15mm | 15mm | 15mm
T/B 15mm(默认) | 15mm | 3mm | 3mm | 15mm

|  | 注意：

打印机自动检测装入的打印机尺寸。超过打印纸可打印区域的打印数据将不能被打印。

[回到顶部]

## 机械部分

进纸方式 | 摩擦
打印纸通道 | 手动插入卷纸或单页纸
尺寸（打印） | 宽: 1,865毫米(73.4英寸) 深: 710毫米(28.0英寸) 高: 1,225毫米(48.2英寸)
重量 | 大约129公斤(284磅)包括底座

[回到顶部]

## 电气部分

| 额定100V ～240V
输入电压范围 | 90～264V
额定频率范围 | 50～60Hz
输入频率范围 | 49～61Hz
额定电流 | 1.4～0.7A
耗电量 | 大约131W（ISO10561 Letter模式） 在待机模式中为30W或更少

| 注意：

有关打印机的电压，请查看打印机后部的标签。

[回到顶部]

## 环境部分

温度 | 操作: 存储: 运输: | 10～35°C（50～95°F） －20～40°C（－4～104°F） －20～60°C（－4～140°F）* 在40°C（104°F）1个月时 在60°C（140°F）下120个小时
湿度 | 操作: 存储: 运输: | 20～80%RH** 20～80%RH ** 5～85%RH*,**

| *存储在集装箱中

| **无凝结

操作环境（温度和湿度）;

[回到顶部]

## 初始化

通电下的硬件初始化：
| 打印机机械装置被设定为初始状态。 清除输入数据缓冲区和打印缓冲区。 打印机返回到最近设置的默认状态。
当接收ESC@（初始化打印机）命令时初始化软件：
| 清除打印缓冲区。 打印机返回到最近设置的默认状态。
通过按下控制面板上的暂停按键3秒钟以初始化面板按键，或发送*INI信号：
| 打印头开始充墨。 退出打印纸，如果有必要的话。 清除输入数据缓冲区和打印缓冲区。 打印机返回到最近设置的默认状态。

[回到顶部]

## 标准和认证

中国强制认证(CCC) | GB4943
EMC | GB9254
| GB17625.1

| 警告：

这个是class A产品。在国内环境下这个产品可能会导致无线电干扰，在这种情况下，用户可能需要采取适当的措施。

[回到顶部]

## 打印纸

| 注意：

因为任何一种品牌或型号的纸张的质量都有可能随时被制造商改变，所以EPSON不能对每一种非EPSON品牌或型号的纸张的质量做出保证。在大批量购买打印纸或大批量打印之前，请进行样张测试。

卷纸：

尺寸 | 210 ～1118毫米(W) ×45000毫米(L) (8.26～ 44.02 英寸×1771.65 英寸) (内径: 2 英寸) 210～1118毫米(W)×202000毫米(L) (8.26～44.02 英寸×7952.76 英寸) (内径: 3 英寸)
外径 | 对于标准/2英寸卷纸轴选件最大为103毫米（4.05英寸） 对于3-英寸卷纸轴最大为150毫米（5.90英寸）
打印纸类型 | 普通纸、EPSON指定的专用纸
厚度 (对于普通纸) | 0.08～0.11毫米（0.003～0.004英寸）
重量 (对于普通纸) | 64克/平方米（17磅）～90克/平方米（24磅）

单页纸：

尺寸 | 超B0（1118×1580 毫米) B0 (1030×1456 毫米) B1 (728×1030 毫米) B2 (515×728 毫米) B3 (364×515 毫米) 超A0 (914×1292 毫米) A0 (841×1189 毫米) 超A1 (24×36 英寸) A1 (594×841 毫米) A2 (420×594 毫米) A3 (297×420 毫米) A4 (210×297 毫米) 超A3/B (329×483 毫米) US E (34×44 英寸) US D (22×34 英寸) US C (17×22 英寸) US B (11×17 英寸) Letter (8.5×11 英寸)
打印纸类型 | 普通纸、EPSON指定的专用纸
厚度 (对于普通纸) | 0.08～小于0.11毫米 (0.003～小于0.004英寸)
重量 (对于普通纸) | 64克/平方米（17磅）至90克/平方米（24磅）

| 注意：

质量差的打印纸可能会降低打印质量并且引起夹纸或其他的问题。如果遇到问题，则使用更高质量的打印纸。

不要装入卷曲或折叠的打印纸。

在下列情况下使用打印纸：
| 温度 15～25°C（59至77°F） 湿度 40～60%RH
EPSON照片质量光泽胶片应该存储在下列情况下：
| 温度 15～30°C（59～86°F） 湿度 20～60%RH

[回到顶部]

## 墨盒

UltraChrome

色彩 | 照片质地黑色 青色 洋红 黄色 淡青色 淡洋红 粗面质地黑色 | T549100 T549200 T549300 T549400 T549500 T549600 T549800

ColorFast

色彩 | 黑色 黄色 洋红 青色 淡洋红 淡青色 | T511011 T512011 T513011 T514011 T515011 T516011

Dye

色彩 | 黑色 黄色 洋红 青色 淡洋红 淡青色 | T499011 T500011 T501011 T502011 T503011 T504011

墨盒寿命(UltraChrome) | 如果未打开则自生产日期起2年； 在打印包装后6个月之内。
墨盒寿命(ColorFast) | 如果未打开则自生产日期起2年； 在打印包装后6个月之内。
墨盒寿命(Dye) | 如果未打开则自生产日期起2年； 在打印包装后2年之内。
温度 | 存储（未安装）: | －30～40°C（－22～105°F） 在40°C（104°F）下1个月
| 存储（已安装） | －20～40°C（－4～104°F） 在40°C（104°F）下1个月 在60°C（140°F）下120个小时
尺寸 | 168毫米(W) ×344毫米(D)×30.3毫米(H) (6.62 (W) ×13.54 (D)×1.19 (H) 英寸)
重量 | 大约860克（1.9磅）
容量 | 500毫升

| 告诫：

如果您使用UltraChrome或ColorFast类型的墨盒，安装之前请轻轻摇动墨盒以获得较佳效果。

EPSON建议您仅使用正品EPSON墨盒，并且不要使用再生墨盒（加注墨水）。如使用其他品牌可能影响您的打印质量并可能导致打印机损坏。

如果包装上的日期已过，请不要使用此墨盒。

[回到顶部]

上一节 | 下一节