产品信息

# 安全指导

> 重要安全指导
> 注意事项

## 重要安全指导

使用打印机之前，请阅读所有的指导。也请遵守标记在打印机上的所有警告和说明。

- 不要堵塞或盖住打印机机箱中的开口。

- 不要在插槽中插入物体。小心不要让液体溅到打印机上。

- 仅使用打印机标签上标明的电源类型。

- 将所有设备连接在正确接地的电源插座上。避免与复印机或经常开关的空调控制系统使用同一插座。

- 避免使用受墙壁开关或自动定时器控制的插座。

- 使整个计算机系统远离潜在的电磁源干扰，例如扬声器或无绳电话基座。

- 不要使用已破损的电源线。

- 如果使用打印机延长电源线，则应确保延长电源线的所有产品的总安培数不超过延长电源线的额定安培数。同样，也要确保插入插座中的所有设备的总安培数不超过插座的额定安培数。

- 不要擅自尝试维修打印机。

- 遇到下列情况时，请拔下打印机的电源线并请合格的服务人员来维修：

> 电源线或插头已损坏；液体已进入到打印机；打印机摔落或机箱损坏；打印机不能正常操作或打印机性能有明显下降。

- 接口连接器（包括Type B接口卡）和可选自动卷带盘部件连接器为Non－LPS（非受限电源）。

- 请勿将打印机放在低温或多尘的地方。

- 如果使用并口，请不要热插拔并口电缆。

[回到顶部]

## 注意事项

### 当选择打印机的安放位置时

- 将打印机放在比打印机基座更大的平整、固定的表面上。如果打印机倾斜或放置成一定角度，打印机将不能正常工作。

- 避免将打印机放置在温度和湿度快速变化的地方。也要使打印机远离阳光直射、强烈光源或热源。

- 避免将打印机放置在易于震动和振荡的地方。

- 使打印机远离灰尘。

- 将打印机放置在接近插座的地方，以便可以很容易拔下电源线。

- 请勿将打印机放在低温或多尘的地方。

### 符合ENERGY STAR®标准

作为国际ENERGY STAR®的合作伙伴，EPSON确定本产品符合国际ENERGY STAR®方案的能源效率准则。

国际ENERGY STAR®办公设备方案与计算机和办公设备行业是自愿合作伙伴关系，致力与推进节能型的个人计算机、显示器、打印机、传真机、复印机和扫描仪，以减少用电引起的空气污染。

### 当使用打印机时

- 打印时不要将手伸入到打印机内或触摸墨盒。

- 不要用手移动打印头；否则可能会损坏打印机。

- 始终使用控制面板上的电源按键关闭打印机。当按下这个按键时，操作指示灯闪烁然后熄灭。不要拔下打印机插头或关闭插座中的电源直到操作指示灯停止闪烁为止。

- 在运输打印机之前，确保打印头处于初始位置（最右边）。

- 如果使用并口，请不要热插拔并口电缆。

### 当处理墨盒时

- 将墨盒放在儿童够不到的地方并且不要让儿童喝墨汁。

- 如果墨水沾到皮肤上，请用肥皂和水清洗。如果墨水进入眼睛，请立即用水冲洗。

- 如果您使用UltraChrome类型的墨盒或ColorFast类型的墨盒，安装之前请轻轻摇动墨盒以获得较佳的效果。

| 告诫：

不要摇动以前已安装的墨盒。

- 请勿使用超过墨盒纸箱上打印日期的墨盒。

- 如果您使用UltraChrome类型的墨盒或ColorFast类型的墨盒，为了获得较佳效果，请在安装墨盒的六个月之内使用完墨盒。

- 不要拆卸墨盒或试图给它们重新充墨。这样做会损坏打印头。

- 将墨盒存储在阴凉、黑暗的地方。

- 将墨盒从寒冷的存储位置中取出之后，在使用墨盒之前请将它放置在室温下至少三个小时以使墨盒变暖。

- 不要触摸墨盒侧面的绿色IC芯片。这样做可能会影响正常的操作和打印。

- 在这种墨盒中， IC芯片保留了各种与墨盒相关的信息，例如墨水余量，所以墨盒可以自由地卸下并重新插入。

- 如果您卸下墨盒以备以后使用，请务必使墨盒的墨水供给区域远离灰尘，并且将墨盒存放在与打印机相同的环境中。注意出墨口中有一个真空管，不必要盖住或堵塞出墨口中的真空管，但也要小心以防墨水沾污与墨盒的这个区域相接触的部分。不要触摸出墨口或它周围区域。

[回到顶部]

下一节