使用Windows打印

# 提高打印速度

> 常用技巧
> 使用速度和进程
> 端口配置（仅适用于Windows NT 4.0）

## 常用技巧

使用更高打印质量设置打印彩色图像比用标准打印质量打印黑白图像需要更长的时间，因为高质量彩色文档中的数据量更大。由于这个原因，所以如果您需要提高打印速度，则在使用彩色和打印质量设置中选择很重要。

即使您的文档需要最高打印质量和广泛使用色彩，也仍然可以通过调整其他打印条件来优化打印速度。记住更改某些条件以增加打印速度可能会降低打印质量。

下表显示了影响打印速度和打印质量的相互因素（增加一个将降低其他的）。

打印质量 打印速度 | 降低 提高 | 更高 更慢 | 打印机驱动程序菜单
打印机驱动程序设置 | 打印质量 | 标准- 360dpi | SuperFine - 1440 dpi | 高级对话框
高速 | 开 | 关
数据特征 | 图像尺寸 | 小 | 大 | -
分辨率 | 低 | 高

下表显示了仅与打印速度有关的因素。

打印速度 | 提高 | 减慢 | 打印机驱动程序菜单
打印机驱动程序设置 | 墨水 | 黑色 | 彩色 | 高级对话框、主菜单
水平翻转* | 关 | 开 | 高级对话框
数据特征 | 多种颜色 | 灰度级 | 全色 | -
硬件资源 | 系统速度 | 快 | 慢 | -
硬盘驱动器剩余空间 | 大 | 小
可用内存 | 大 | 小
软件状态 | 运行应用程序 | 一个 | 多个 | -
虚拟内存 | 不使用 | 使用

| *根据打印机驱动程序和您正在使用应用程序的不同而不同。

[回到顶部]

## 使用速度和进程

您可以在速度和进程对话框中进行打印速度设置。要访问这个对话框，单击打印机软件应用工具菜单上的速度和进程。

#### 高速复制

更快的打印文档的多个副本。

#### 显示进程表

当打印时显示打印进程。

#### EPSON打印机端口（仅适用于Windows Me，98和95）

提高EPSON打印机的数据传输率。

#### 启用DMA传输（仅适用于Windows Me，98和95）

如果您的计算机有一个支持ECP模式的并行端口，您可以启用DMA传输以帮助加快打印。请参见您的计算机手册以确定是否有ECP支持和DMA传输。

决定是否需要启用DMA传输，比较下表中EPSON打印机端口设置的信息，采取推荐的措施。

信息 | 措施
启用高速（DMA）传输 | 已经启用DMA传输。单击确定以关闭对话框。
对于更高的数据传输，使用DMA传输。 | 按照这个表格下面的步骤以启用DMA传输。
(无信息) | 系统的并行端口设置不允许DMA传输。但是，如果您使用计算机BIOS设置程序将并行端口设置更改为ECP或增强，您也许可以使用DMA传输。有关指导说明请查阅您的计算机手册或与计算机生产商联系。一旦您更改了并行端口设置，请按照表格下面的步骤以启用DMA传输。 注意： 在运行BIOS设置程序之前，不要使用控制面板中的添加/删除程序安装打印机驱动程序。运行BIOS设置程序之后，重新安装打印机驱动程序。

如果您需要启用DMA传输，则按照这些步骤进行操作。

| 双击我的电脑图标并双击控制面板。

| 双击系统图标并单击设备管理器图标。

| 双击端口 (COM & LPT) 图标并双击LPT1。如果您已经将打印机连接到非LPT1端口，则双击适当的端口图标。

| 单击资源菜单并选择使用自动设置复选框以取消自动设置。写下资源设置框中显示的输入/输出范围设置。

> 1.写下这些设置。
> 2.单击这里以清除复选框。

| 从使用与您在步骤4中写下的设置相同的输入/输出范围设置的基于列表中选择一个基本配置设置，并且确保已分配并显示直接内存访问通道和中断请求号。也要确认冲突设备列表框显示无冲突。

| 单击确定以保存此设置。

| 重新打开速度和进程对话框以检验是否已启用DMA传输。

| 注意：

在一些计算机上即使您进行了上面说明的设置，您也不能使用DMA传输。有关计算机DMA传输能力的信息，请与您的计算机生产商联系。

[回到顶部]

## 端口配置（仅适用于Windows NT 4.0）

| 注意：

Windows NT 4.0的端口设置很复杂并且应该仅适合于由有管理员权限的经验丰富的人员来进行。

如果您的计算机有一个支持ECP模式的并行端口，您可以在端口配置对话框中进行打印速度设置。在进行设置之前，确保在计算机设置中已选择ECP模式。有关ECP模式的详细信息，请参见您的计算机手册。

要访问端口配置对话框，请按照以下步骤进行操作。

| 双击我的电脑图标，双击打印机图标。

| 用鼠标右键单击您的打印机图标，并选择属性。

| 单击端口菜单，然后单击配置端口按钮。

| 单击您的打印机连接端口的LPT端口菜单，然后单击端口配置按钮。

|  | 注意：

如果您的打印机连接在LPT1上，则仅LPT1菜单可用。

| 单击确定。

#### 资源设置（IRQ和DMA）

如果您已经将打印机连接在LPT2或LPT3上，在这里进行IRQ和DMA设置可以提高您的打印速度。输入您已经使用扩展板进行的IRQ和DMA的配置序号。请参见您的计算机手册以确定IRQ和DMA设置。

#### 使用DMA传输

使用DMA传输将打印数据发送到打印机中可以提高您的打印速度。如果使用DMA传输复选框变灰，您首先需要启用计算机设置中的DMA传输。有关详细信息，请参见您的计算机手册。

[回到顶部]

上一节 | 下一节