感谢你购买 EPSON 打印机。此文件包含有关此打印机的信息。

---------------------------------------------------------------------

以下是 EPSON LX-300+的最新信息。
                                                          26/11/99
---------------------------------------------------------------------

在Microsoft Office 97上使用设备字体
=========================================

如果你在Microsoft Office 97上用设备字体打印, 你可能得不到用设备
字体打印的打印输出。在此情形下，设置以下模式使得设备字体有效。

*将兼容模式由Office 97更换到Office 95。


---------------------------------------------------------------------

以下包含EPSON Status Monitor 3的最新信息。
                                                          12/27/99
---------------------------------------------------------------------
1. 一般问题解决方式

1-1. 使用EPSON Status Monitor 2 和EPSON Status Monitor 3的注解

     EPSON Status Monitor3 监视以下类型的连接，尽管这些设置对于EPSON 
     Status Monitor 2是无效的。
      * 本地打印机
      * LPR 打印机
      * 网络打印机
      * Windows 共享打印机
     
     这些设置在大多数场合下应该起作用。

      如果你安装了EPSON Status Monitor 2并更改了监视设置，它也将改变
      EPSON Status Monitor 3的设置。这将引起打印和监视上的问题。
     (注)   *如果特殊的通信协议未安装的话，监视设置将无效。
            *设置EPSON Status Monitor 3, 请重新安装你的打印机驱动程序。 

1-2. 如果一个共享打印机不能被监控的话，检查是否进行了下列设置：

      * 确认打印机驱动程序已被安装到可共享打印机的计算机上，该打印机被
        设为共享，并且在打印机驱动程序的“监视属性”中选择了“允许监视
        共享打印机”。
   
      * (只有Windows98/95) 打开正共享打印机的计算机上控制面版的“网络”
        图标, 检查已安装Microsoft 网络的文件和打印机共享控件。

      * (只有Windows98/95)检查IPX/SPX兼容协议既未安装到客户端，也未安装
        到服务器端。


2. Windows NT/2000 环境的解决方法

2-1. 当从多用户Windows NT/2000环境卸载EPSON Status Monitor 3时，卸载前关闭所
     有客户端的快捷图标。你可以在监视属性中关闭快捷图标。
2-2. 在未升级的Windows NT环境下使用Windows NT 4.0共享打印机时，如果你选
     择了“允许监视共享打印机”，然后启动EPSON Status Monitor 3,出现应用
     错误通知窗口并且你无法监视网络共享打印机。为避免这个问题发生，确认你
     已安装了Windows NT 4.0 Service Pack 2 或更高版本。

2-3. 当使用Windows NT/2000 共享打印机时, 如果你选择了“允许监视共享打印机”，
     然后启动EPSON Status Monitor 3, 你不能监视网络共享打印机。为避免这个
     问题发生，打开控制面版的“服务”图标，停止EPSON 打印机状态代理服务，
     并启动EPSON Status Monitor 3。启动EPSON Status Monitor 3后, 重新启动
     打印机状态服务。你每次登录Windows NT/2000 时都必须这么做。

2-4. 当使用Windows 2000 控制面板中的“添加/删除程序”卸载打印机驱动程序时, 单击“确定”可能不能关闭“添加/删除程序”窗口。
     要关闭此窗口, 点击窗口右上角的[X] 按钮。
     此问题不影响打印机驱动程序的卸载。


3. 网络打印机的解决方法

3-1. 为了监视网络打印机，每个打印队列中只要连接一个打印服务。参看你的用户指南。

3-2. 通过IPX路由器你不能够监视网络队列打印机是因为IPX 跳步的设置为0。

3-3. 当监视NDS打印机时，必须使用Novell提供的客户服务:

     当使用Windows NT: Novell IntranetWare Client for Windows NT
     当使用Windows 95: Novell IntranetWare Client 32 for Windows 95

3-4. 监视NDPS 打印机

    
    该产品支持象Bindery或NDS服务器这种基于队列打印系统所配置的网络打印机。
    你不能够监视NDPS (Novell Distributed Printing Services) 打印机。


4. 针式打印机使用 EPSON Status Monitor 3 的解决方法

4-1. 打印时错误和警告提示注解

    *如果连接到一台网络打印机并且在打印时对其进行监视，确认正在运行EPSON Status Monitor 3 。

    *如果连接到一台LPR 打印机并且在打印时对其进行监视，确认正在运行EPSON Status Monitor 3 。

    *当从Windows 98/95连接到Windows NT/2000 共享打印机时, 在打印期间，是不可能显示
     错误和警告提示的。确认正在运行EPSON Status Monitor 3, 并使用打印机状态监
     视窗口查找错误。

    *当通过路由器连接一台共享打印机时，在某些情形下，由于路由器的设置，在打
     印期间共享打印机的错误和警告提示是不可用的。


---------------------------------------------------------------------

一般注意事项: 在此用到的产品名称仅作为辨认之目的并且可以是它们各自所有者的商标。 
EPSON 不对这些标记拥有所有权。

(C)SEIKO EPSON Corp.1999

完
