在Macintosh中进行打印

# 在打印对话框中进行设置

> 设置介质类型
> 进行模式设置
> 设置打印时间
> 预览打印输出
> 将假脱机数据保存为文件

可以在打印对话框中对介质类型、模式、墨水、份数和页数进行设置。也可以从打印对话框访问其他对话框，可从这些对话框设置打印时间、打印前预览文档，以及将假脱机数据保存为文件。请参考下面的相应各节。

## 设置介质类型

介质类型设置决定其他设置是否可用，所以应首先设定此项设置。

在打印对话框中选择与您装入打印机中的打印纸相匹配的介质类型设置。要查找您使用的是何种介质类型，请在下面的列表中查找您的介质，并参考它所属的组（以粗体显示）下的相应介质类型。对于某些介质，您可以从几种介质类型设置中进行选择。

##### 普通纸

普通纸 |
信封 |
EPSON高质量喷墨普通纸(A4) | S041214

##### 360dpi喷墨打印纸

EPSON 360 dpi喷墨打印纸(A4) | S041059 S041025
EPSON 360 dpi喷墨打印纸(Letter) | S041060 S041028
EPSON T恤转印纸(A4) | S041154
EPSON T恤转印纸(Letter) | S041153 S041155

##### 照片质量喷墨打印纸

EPSON照片质量喷墨打印纸(A4) | S041061 S041026
EPSON照片质量喷墨打印纸(Letter) | S041062 S041029
EPSON照片质量喷墨打印纸(Legal) | S041067 S041048
EPSON照片质量喷墨卡片(A6) | S041054
EPSON照片质量喷墨卡片(5 × 8") | S041121
EPSON照片质量喷墨卡片(8 × 10") | S041122
EPSON照片质量不干胶纸(A4) | S041106
EPSON喷墨记录卡片A6（带信封） | S041147
EPSON喷墨贺卡卡片5×8"（带信封） | S041148
EPSON喷墨贺卡卡片8×10"（带信封） | S041149

##### 重磅粗面纸

EPSON重磅粗面纸(A4) | S041256 S041258 S041259
EPSON重磅粗面纸(Letter) | S041257

##### 照片纸

EPSON照片纸(A4) | S041140
EPSON照片纸(Letter) | S041141
EPSON照片纸(4×6") | S041134
EPSON照片纸（100×150 毫米） | S041255
EPSON照片纸（200×300 毫米） | S041254
EPSON全景照片纸（210×594 毫米） | S041145
EPSON照片纸卡片(A4) | S041177

##### 照片质量光泽胶片

EPSON照片质量光泽胶片(A4) | S041071
EPSON照片质量光泽胶片(Letter) | S041072
EPSON照片质量光泽胶片(A6) | S041107
EPSON妙妙贴纸（16片/张，A6） | S041144
EPSON妙妙贴纸（4片/张，A6） | S041176

##### 喷墨透明胶片

EPSON喷墨透明胶片(A4) | S041063
EPSON喷墨透明胶片(Letter) | S041064

| 注意：

| 可获得的特殊介质因国家/地区而异。有关您的国家/地区可用介质的最新信息，请与EPSON客户服务联系。

[回到顶部]

## 进行模式设置

打印对话框中的模式设置为您提供三种级别的打印机软件控制，如下所述。

自动 | 此模式提供最轻松快捷的开始打印方式。有关详细信息，请参见使用自动模式。
PhotoEnhance | 此模式使您可从专为照片设计的各种图像校正设置中进行选择。有关详细信息，请参见使用PhotoEnhance模式。
自定义 | 此模式使您可从既有的或个性化的设置列表中进行选择，此列表适合您想要打印的文档类型。选择自定义时，就启用了高级按钮，使您可通过它访问高级对话框。有关详细信息，请参见使用自定义模式。

除了进行影响整体打印质量的综合模式设置之外，还可以使用页面设置和版面对话框中包含的设置修改打印输出的各个方面。有关详细信息，请参见在页面设置对话框中进行设置或在版面对话框中进行设置。

### 使用自动模式

在打印对话框中选择自动模式设置时，打印机软件根据当前的介质类型和墨水设置来进行所有详细的设置。要进行墨水设置，请参见进行墨水设置。要设置介质类型，请参见设置介质类型。

| 注意：

| 根据在介质类型列表中选择的介质（当选择 自动时），一个滑块将出现在模式选项的右边，可使您选择 质量或 速度设置。当打印质量比速度更重要时，请选择 质量。

### 使用PhotoEnhance模式

PhotoEnhance模式提供多种图像校正设置，您可以在打印照片图像前应用这些设置。PhotoEnhance并不会影响您的原始数据。

| 注意：

| 只有在打印32位彩色数据时此模式才可用。

| 使用PhotoEnhance模式打印可能会使打印时间加长，时间长短取决于您的计算机系统和图像中包含的数据量。

您可以从以下设置中选择。

标准 | 此设置对大多数照片进行标准的图像校正。请首先试用此设置。
人像 | 此设置最适用于人物照片。
自然 | 此设置最适用于户外景色照片，如山峰、天空、海洋等。
柔焦镜 | 此设置使您的照片看起来像是用柔焦镜头拍摄的一样。
棕褐色 | 此设置将给照片加上棕褐色调。

选择PhotoEnhance还将启用数码照相机校准复选框。打印数码相机拍摄的照片时，选中此复选框可使打印出的图像看起来与胶卷相机拍摄的照片一样平滑自然。

### 使用自定义模式

选择自定义作为模式选项会启用自定义设置列表，您可从此列表中选择为打印文本和图形而设计的既有的设置。或者，您可以选择ColorSync，这是一种色彩匹配方法。您也可以创建并保存自己的自定义设置。有关进行自定义设置的详细信息，请参见进行高级设置。

缺省情况下，您可以从下列各项中选择：

色彩匹配方法 | 说明
ColorSync | 此方法可自动调整打印输出色彩，使其与屏幕上色彩相匹配。

当您选择自定义设置时，会自动进行其他设置，如打印质量、半色调和色彩管理。对这些设置所作的更改会显示在打印对话框左边的显示器中。

请按照下列步骤选择自定义设置。

| 在打印对话框中选择自定义作为模式设置。此操作将启用自定义设置列表，该列表位于自定义单选按钮的右边。

| 在自定义设置列表中选择最适合您想打印的文档类型或图像的设置。

| 确认打印对话框中的介质类型和墨水设置是否正确。有关详细信息，请参见进行墨水设置或设置介质类型

#### 进行高级设置

高级对话框中的设置使您可以完全控制打印环境。使用这些设置使您能够尝试全新的打印观念，或对打印设置的范围进行微调以满足您的个人需要。一旦您对新设置感到满意，即可给它们定个名称并把它添加到打印对话框的自定义设置列表中。

按照下面的说明进行高级设置。

| 选择打印对话框中的自定义作为模式设置，然后单击高级。高级对话框打开。

| 选择已装入打印机的介质类型。有关详细信息，请参见设置介质类型。

| 选择彩色或 黑色作为墨水设置。

| 指定打印质量设置。

| 根据需要进行其他设置。有关详细信息，请参见联机帮助。

|  | 注意：

|  | PhotoEnhance功能仅对图像生效，而不对文本或图形生效。例如，如果在色调列表（选择PhotoEnhance时启用）中选择了单色，则只有文档中的图像会以单色打印，同一文档中的任何彩色文本和图形将会以彩色打印。

|  | 某些设置可能因您对介质类型、墨水和打印质量所做的设置不同而不可用。

| 单击确定，应用您的设置并返回至打印对话框。单击取消则不应用您的设置而返回主窗口菜单。要保存您所做的高级设置，请继续下一节。

#### 保存和删除您的设置

要将您所作的高级设置保存到自定义设置列表，请单击高级对话框中的保存设置。自定义设置对话框出现。

在名称文本框中为您的设置键入一个唯一的名称（最多16个字符），然后单击保存。您所做的高级设置将添加到自定义设置列表中。最多可以保存10条不同的自定义设置。

| 注意：

| 您不可以将EPSON既有设置或色彩匹配设置的名称应用于您的自定义设置。

| 您也不可以从自定义设置列表中删除既有设置或色彩匹配设置-。

要从自定义设置列表中删除设置，请在自定义设置对话框中选中它，然后单击删除。

#### 使用您保存的设置

要使用您保存的设置，请在打印对话框中选择自定义作为模式设置，然后在自定义设置列表中选择您的设置。

当您从自定义设置列表中选择了一个您自定义的设置后，如果您更改介质类型或墨水设置，列表中所显示的选择会返回自定义设置。此更改不会影响到您之前所选的自定义设置。要返回您的自定义设置，只需在列表中取消选择它。

#### 进行份数设置

要进行份数设置，请在份数文本框中输入您要打印的份数。

#### 进行页面设置

要进行页面设置，请选择全部或范围。如果您选择 范围，则应在范围文本框中输入相应的页数范围。

#### 进行墨水设置

要进行墨水设置，请单击彩色进行彩色打印，或单击黑色进行黑白或灰度打印。

[回到顶部]

## 设置打印时间

您可以指定希望打印机开始打印文档的时间。请按下述步骤操作。

| 单击打印对话框中的 后台打印图标按钮。后台打印对话框打开。

| 如有必要，请选择开作为后台打印选项。

| 选择紧急、普通、指定时间或挂起作为打印时间选项。

> 如果您选择开始打印时间，请使用日期和时间对话框旁边的箭头指定您想要打印文档的日期和时间。

|  | 注意：

|  | 确保计算机和打印机在指定的日期和时间内处于开机状态。

| 单击确定。后台打印对话框关闭。

| 在打印对话框中，确保打印设置正是您想要的设置，然后单击打印。

| 注意：

| 您可以使用EPSON Monitor3应用工具检查或更改打印作业的优先级。有关详细信息，请参见使用EPSON Monitor3。

[回到顶部]

## 预览打印输出

预览功能使您能够在打印文档之前查看它的外观。请按下述步骤预览您的文档。

| 进行打印机驱动程序设置。

| 在打印对话框中单击 预览图标按钮。打印按钮将更改为预览按钮。

|  | 注意：

|  | 使用 预览图标按钮可在 打印、 预览和 保存文件模式之间进行切换。单击图标按钮以选择您想要的模式。有关保存文件模式的信息，请参见将假脱机数据保存为文件。

| 单击预览按钮。预览对话框打开并显示文档的预览图面。

> 预览对话框包含多个图标按钮，您可以通过它们实现以下功能。

| 选择 | 单击此按钮可选择、移动水印或调整水印大小。
| 缩放 | 单击此按钮可缩放预览页的尺寸。
| 页边距显示/不显示 | 单击此按钮可显示或隐藏标示可打印区域的边界线。打印机无法打印超出这个区域外的任何内容。
| 编辑水印 | 单击此按钮将打开编辑水印对话框，在此您可以向文档添加水印并更改当前的任何水印设置。
| 添加页 | 单击这些按钮可在要打印页的列表中添加或删除选定的页。
| 删除页

| 如果您对预览页感到满意，请单击打印。

> 如果您不满意图像的外观，请单击取消。预览和打印对话框关闭，并且保存当前的打印设置。再次打开打印对话框以对打印设置进行其他更改。

[回到顶部]

## 将假脱机数据保存为文件

您可使用打印对话框中的 保存文件图标按钮将假脱机数据保存为文件。此功能使您在以后只需双击已保存的文件就可使用已保存的假脱机数据来打印文档。请按下述步骤操作。

| 注意：

| 使用 预览图标按钮可在 打印、 预览和 保存文件模式之间进行切换。单击图标按钮可以选择您所需要的模式。

| 进行打印机驱动程序设置。

| 反复单击打印对话框中的 预览图标按钮，直至打印按钮变成保存文件按钮。

| 单击保存文件按钮。将出现下面的对话框。

| 选择您想保存文件的位置，然后在另存为文本框中键入文件名并单击保存。

| 当您希望打印该文档时，请双击该文件打开EPSON Monitor3，确保您所选的是正确的文档，然后单击 继续按钮将数据发送到打印机。

[回到顶部]

上一节 | 下一节