# 重要安全指导

> 安装打印机时
> 选择打印机的安放位置时
> 使用打印机时
> 处理墨盒时
> 安全信息

请在使用本打印机前阅读本节中的全部指导。另外，请务必遵照标注在打印机上的所有警告和指导。

## 安装打印机时

安装打印机时请遵守以下几点：

- 不要堵塞或盖住打印机机箱上的开口。

- 仅使用打印机标签上标示的电源类型。

- 所有设备都要连接到正确接地的电源插座上。避免使用与复印机或空调系统这些经常开关的设备在同一回路中的插座。

- 避免使用由壁式开关或自动定时器控制的插座。

- 让您的整个计算机系统远离潜在的电磁干扰源，例如扬声器或无绳电话的基座。

- 不要使用损坏或绽裂的电源线。

- 如果打印机使用了扩展电源线，则应确保插入该扩展电源线的设备的总额定电流不超过该电源线的额定电流。另外，应确保插入壁式插座的所有设备的总额定电流不要超过壁式插座的额定电流。

- 不要试图自己维修打印机。

- 遇到下列情况时，应在切断打印机电源后请有经验的服务人员来维修：

> 电源线或插头损坏；液体进入打印机；打印机摔下或机箱损坏；打印机不能正常运行或在性能上有明显变化。

[回到顶部]

## 选择打印机的安放位置时

选择打印机的安放位置时请遵守以下几点：

- 请将打印机放在平整、稳定的平面上，该平面在各个方向都要超出打印机的底座。如果打印机倾斜或有一定的角度，就不能正常工作。

- 在打印机的前部留出足够的空间，以使打印纸充分退出。

- 避免放置在温度和湿度容易发生剧烈变化的地方。另外，打印机要避免阳光直射、强光或热源。

- 避免放在容易沾染灰尘、导致电击和引起振动的地方。

- 在打印机周围留出足够空间以保证打印机能充分通风。

- 将打印机放置在靠近壁式插座的地方，使插头容易拔下。

[回到顶部]

## 使用打印机时

使用打印机时请遵守以下几点：

- 请勿将异物插入打印机机箱的插槽中。

- 注意不要将液体溅到打印机上。

- 不要在打印机工作时将手伸入打印机或触摸墨盒。

- 不要用手移动打印头，否则可能会损坏打印机。

- 始终应使用电源按键关闭打印机电源。按下此按键时，电源灯将闪烁。在电源灯停止闪烁前不要拔下打印机电源线或切断到插座的电源。

- 搬运打印机之前，应确保打印头在初始位置（最右边），墨盒也在适当的位置。

[回到顶部]

## 处理墨盒时

处理墨盒时请遵守以下几点：

- 将墨盒保存在儿童够不到的地方。不要让儿童喝墨水或玩墨盒。

- 处理已用过的墨盒时要小心，因为出墨口附近可能还有一些墨水。如果墨水沾到了皮肤上，请用肥皂和水彻底清洗。彻底冲洗后如果仍感不适或看不清东西，请立即就医。

- 不要摇晃墨盒，这样会造成墨水泄漏。

- 将墨盒从包装袋中取出后，要立即安装。使用之前，若长时间将墨盒不加包装存放，可能会降低打印质量。

- 墨盒使用期限不要超过墨盒包装纸盒上印刷的日期。为达到最佳打印效果，请在安装墨盒后六个月内使用。

- 不要拆卸墨盒或试图给墨盒重新充墨，这样可能会损坏打印头。

- 从较冷的存放点取出墨盒后，应在使用之前使其在室温下至少暖化3个小时。

- 请将墨盒存放在阴凉黑暗处。

- 每次装入墨盒时都要消耗一些墨水，因为打印机要自动执行可靠性检查。

- 如果您要卸下墨盒留待以后使用，请保护供墨区，使之远离脏物和灰尘，将墨盒放在与打印机相同的环境中。供墨口有一个阀门，这样就不再需要盖子或栓锁，但是墨水会弄脏与墨盒的此部位接触的事物。不要触碰供墨口或其周围区域。

[回到顶部]

## 安全信息

| 警告：

| 此电器必须接地。请参考额定电压电路板并检查电器电压与电源电压是否相符。 重要说明：连接到此电器的主电线的颜色应与下列代码一致： 黄绿色 — 地线 蓝色 — 零线 棕色 — 火线

如果您必须使之与插头相配：
当此电器母线的颜色与用来标识插头中的接头的彩色标记不匹配时，请遵守以下几点：

- 黄绿色线必须与插头上标有字母E标记或接地符号()的接头相连。

- 蓝线必须与插头上标有字母N标记的接头相连。

- 棕色线必须与插头上标有字母L标记的接头相连。

- 如果插头已坏，请换一套电线或向有经验的电工请教。

- 仅用大小合适和额定电流量也合适的保险丝更换原来的保险丝。

[回到顶部]

下一节