# 打印纸

> 打印纸规格
> 可打印区域

| 注意：

| 因为制造商随时都有可能改变任何一种品牌或型号纸张的质量，所以EPSON不能保证任何一种非EPSON品牌或型号纸张的质量。大批量购买打印纸或打印大批量作业之前，请做纸张样品检测。

## 打印纸规格

单页纸：

尺寸 | A4（210毫米 × 297毫米） A5（148毫米 × 210毫米） A6（105毫米 × 148毫米） Letter（216毫米 × 279毫米） Half letter（139.7毫米 × 215.9毫米） Legal（216毫米 × 356毫米） Executive（184.2毫米 × 266.7毫米）
纸张类型 | 普通铜版纸，EPSON专用纸
厚度 （普通铜版纸） | 0.08毫米 - 0.11毫米（0.003 - 0.004英寸）
重量 （普通铜版纸） | 64克/平方米（17磅） - 90克/平方米（24磅）

信封：

尺寸 | No.10（104.8毫米 × 241毫米） DL（110毫米 × 220毫米） C6（114毫米 × 162毫米）
纸张类型 | 普通铜版纸、航空信封
厚度 | 0.16毫米 - 0.52毫米（0.006 - 0.02英寸）
重量 | 45克/平方米（12磅） - 75克/平方米（20磅）

索引卡片：

尺寸 | 5 × 8英寸（127毫米 × 203毫米） 8 × 10英寸（203毫米 × 254毫米）
纸张类型 | EPSON专用纸

透明胶片、光泽胶片，光泽照片纸：

尺寸 | A4（210毫米 × 297毫米） Letter（216毫米 × 279毫米） A6（105毫米 × 148毫米），对于光泽胶片
纸张类型 | EPSON专用纸

不干胶纸：

尺寸 | A4（210毫米 × 297毫米）
纸张类型 | EPSON专用纸

照片纸：

尺寸 | A4（210毫米 × 297毫米） Letter（216毫米 × 279毫米） Panoramic（210毫米 × 594毫米） 100毫米 × 150毫米 200毫米 × 300毫米 113.6毫米 × 175.4毫米
纸张类型 | EPSON专用纸

妙妙贴纸：

尺寸 | A6（105毫米 × 148毫米）4或16帧
纸张类型 | EPSON专用纸

重磅粗面喷墨打印纸：

尺寸 | A4（210毫米 × 297毫米） Letter（216毫米 × 279毫米）
纸张类型 | EPSON专用纸

| 注意：

| 质量差的打印纸可能会降低打印质量并且会引起夹纸或其他问题。如果遇到问题，请换用高质量的打印纸。

| 不要装入卷曲或折叠的打印纸。

| 在通常条件下使用打印纸： 温度：15 - 25℃（59 - 77℉） 湿度：40 - 60%（相对）

| EPSON照片质量光泽胶片和不干胶纸应在下列条件下存放： 温度：15 - 30℃（59 - 86℉） 湿度：20 - 60%（相对）

[回到顶部]

## 可打印区域

单页纸（包括全景尺寸）和索引卡片

信封

A： | 最小顶部边距是3.0毫米（0.12英寸）。 装入多页EPSON照片质量光泽胶片时，最小顶部边距是30.0毫米（1.2英寸）。
B-L： | 最小左边距是3.0毫米（0.12英寸）。
B-R： | 最小右边距是3.0毫米（0.12英寸）。
C： | 最小底部边距是14.0毫米（0.55英寸）。 在靠近最小底部边距处打印时，可能将不能正常打印某些色彩。如果出现这种问题，请尝试增加底部边距。
: | 通过在打印机软件的打印纸菜单(Windows)，或在页面设置对话框(Macintosh)中选择最大化作为可打印区域设置，可以将最小底部边距延至3毫米。但是扩展区的打印质量可能会下降。使用这一设置进行大批量打印前，请先打印一页以确认打印输出的质量。

|  | 注意：

|  | 将打印纸装入送纸器时总要短边在前。装入信封时先装入封口边，且封口面朝下。

[回到顶部]

上一节 | 下一节