如何 / 纸张处理

# 装入专用打印纸和其他介质

> EPSON专用介质的可装入量
> 保存EPSON照片纸

使用多数普通铜版纸一般都可以获得较好的效果。不过，涂层纸和光泽胶片可以获得更好的打印效果，因为它们减少了墨水的吸收量。

EPSON提供专用于EPSON喷墨打印机的专用介质。EPSON建议使用EPSON提供的介质以确保获得高质量的打印效果。有关这些产品的详细列表，请参见介质类型。

当装入EPSON提供的专用介质时，请阅读随介质附带的说明书并记住以下几点。

| 告诫：

| EPSON专用介质随附的清洁纸不应该用于此打印机。这种纸所具有的清洁功能对于这种类型打印机来说是不必要的，并且如果使用会导致夹纸。

- 使可打印面朝上将介质装入送纸器。请参见打印介质随附的说明，以确定哪一面为可打印面。某些类型的介质具有切角，可帮助您确定正确的装纸方向，如下图所示。

|  | 注意：

|  | 如果您在打印机软件中选择最大作为可打印区域设置，以延伸可打印区域，则专用打印纸上的切角可能会损坏打印输出。

- 确保装入的纸叠低于打印机内部左侧导轨上的箭头标志。

- 确保装入的纸不超过导轨内侧的卡块。

- 如果打印纸卷曲，装入前应使其平整或朝着相反方向轻微卷曲它。在卷曲的打印纸上打印会污损打印输出，特别是选择最大作为可打印区域设置时，更是如此。

- 如果您想在喷墨卡片的反面打印，同时选择最大作为可打印区域设置，装入前应使其平整或朝着相反方向轻微弯曲它。

## EPSON专用介质的可装入量

请参考下表，了解EPSON专用介质的可装入量。

介质类型 | 可装入量
360 dpi喷墨打印纸 | 最多30张。
照片质量喷墨打印纸 | A4、Letter：最多30张 Legal：最多10张
照片质量喷墨卡片、喷墨记录卡片和喷墨贺卡卡片 | 最多30张索引卡片。 始终应在卡片下面放上随带的衬纸*。
照片质量光泽胶片 | 最多20张A4纸和Letterbsize纸。对于A6尺寸的纸，每次装一张。始终应在光泽胶片下面放一张衬纸*或一张普通纸。
喷墨透明胶片 | 最多10张。
照片质量不干胶纸 | 一次装入一张。
照片纸 | 最多装入20张4 × 6英寸的照片纸，始终应在照片纸叠下面放一张衬纸*。 一次装入一张200 × 300毫米的照片纸
妙妙贴纸（16片/张）和 妙妙贴纸（4片/张） | 一次装入一张。
全景照片纸和T恤转印纸 | 一次装入一张。
重磅粗面喷墨打印纸 | 最多20张。始终应在重磅粗面纸叠下面放一张衬纸*。

| * 注意不要在专用介质下面的衬纸上打印。

| 注意：

| 确保装入的纸不超过导轨内侧的小片。

[回到顶部]

## 保存EPSON照片纸

保存照片纸时请切记以下几点。

- 打印结束后尽快将未用的纸放回原包装袋中，保存时应避免高温、潮湿或阳光直射。

- EPSON建议您将打印输出保存在可重新封存的塑料袋中，避免高温、潮湿或阳光直射。

[回到顶部]

上一节 | 下一节