如何 / 维护保养

# 清洗打印头

> 使用打印头清洗应用工具
> 使用控制面板按键

如果发现打印的图像意外地模糊或丢失墨点，则可通过清洗打印头来解决这些问题，这样可保证喷嘴正常出墨。

您可使用打印头清洗应用工具通过计算机清洗打印头，也可使用打印机控制面板按键从打印机自身来清洗打印头。

| 注意：

| 打印头的清洗要使用彩色和黑色墨水。为避免浪费墨水，请只在打印质量下降时（例如打印输出模糊、色彩不正确或丢失等）才清洗打印头。

| 首先使用喷嘴检查应用工具确认打印头是否需要清洗。这样做可以节省墨水。

| 出错指示灯闪烁或亮时，不能清洗打印头。请首先更换相应的墨盒。

| 在打印进行时不要运行打印头清洗或喷嘴检查应用工具；否则可能会损坏您的打印输出。

## 使用打印头清洗应用工具

请参考下面的相应各节以使用打印头清洗应用工具。

### 对于Windows用户

请按下述步骤使用打印头清洗应用工具清洗打印头。

| 确保打印机已打开并且出错指示灯灭。

|  | 注意：

|  | 如果出错指示灯闪烁，则不能清洗打印头。请首先更换相应的墨盒。

| 右击任务栏上的打印机图标，然后选择打印头清洗。或访问打印机软件，然后单击应用工具标签并单击打印头清洗按钮。

| 请按屏幕提示进行操作。

> 当打印机执行清洗周期时，电源灯闪烁。

|  | 告诫：

|  | 当电源灯闪烁时，请勿关闭打印机。这样做会损坏打印机。

| 电源指示灯停止闪烁时，在打印头清洗对话框中单击打印喷嘴检查图案，以确认打印头是否清洁，并重置清洗周期。

下面是喷嘴检查图案：

| 好的样例

| 打印头需要清洗

如果喷嘴检查页打印效果不理想，您可能需要重复打印头清洗并重新打印喷嘴检查图案。

如果重复此过程四到五次后打印质量仍未提高，则关闭打印机，让其停用一晚。然后再次进行喷嘴检查，如有必要可重复打印头清洗操作。

如果打印质量依旧没有改善，说明某个或两个墨盒可能都已用旧或损坏，需要更换。要在墨盒用空之前更换墨盒，请参见打印头清洗后打印质量未改善。

如果更换墨盒之后打印质量问题依然存在，请与经销商联系。

| 注意：

| 要保持打印质量，建议至少每月打印数页。

### 对于Macintosh用户

请按下述步骤使用打印头清洗应用工具清洗打印头。

| 确保打印机已打开并且出错指示灯灭。

| 使用打印机软件并单击 应用工具图标按钮，然后单击打印头清洗按钮。

| 请按屏幕提示进行操作。

> 当打印机执行清洗周期时，电源灯闪烁。

|  | 告诫：

|  | 切勿在 电源指示灯闪烁时关闭打印机。这样做会损坏打印机。

| 电源指示灯停止闪烁时，在打印头清洗对话框中单击确认按钮，打印喷嘴检查图案并重置清洗周期。使用喷嘴检查图案确认打印头是否已洗干净。

如果重复此过程四到五次后打印质量仍未提高，则关闭打印机，让其停用一晚。然后再次进行喷嘴检查，如有必要，可重复打印头清洗工作。

如果打印质量依旧没有改善，说明某个或两个墨盒可能都已用旧或损坏，需要更换。要更换墨盒，请参见打印头清洗后打印质量未改善。

如果更换墨盒之后打印质量问题依然存在，请与经销商联系。

| 注意：

| 要保持打印质量，建议每月至少打印数页。

[回到顶部]

## 使用控制面板按键

请按下述步骤使用控制面板按键清洗打印头。

| 确保 电源指示灯亮并且 错误指示灯灭。按住 维护保养按键三到六秒钟。

|  | 注意：

|  | 如果 出错指示灯闪烁或一直亮着，则不能清洗打印头，并且此操作会启动墨盒更换过程。如果此时您不需更换墨盒，请按下维护保养按键使打印头返回初始位置。

|  | 如果在三秒钟之内松开维护保养按键，则将送入打印纸。如果按下此按键超过六秒钟，则打印头将移到墨盒更换位置。再次按下维护保养按键以弹出打印纸或将打印头返回到初始位置，然后重复第一步。

> 打印机开始清洗打印头，并且 电源指示灯开始闪烁。

|  | 告诫：

|  | 当 电源灯闪烁时，请勿关闭打印机。这样做会损坏打印机。

| 电源指示灯停止闪烁时，请打印喷嘴检查图案确认打印头是否已清洗干净并重置清洗周期。

如果重复此过程四到五次后打印质量仍未提高，则关闭打印机，让其停用一晚。然后再次进行喷嘴检查，如有必要，可重复打印头清洗工作。

如果打印质量仍未提高，有可能是其中一个墨盒或两个墨盒都老化或损坏了需要进行更换。要在墨盒用空之前进行更换，请参见打印头清洗后打印质量未改善。

如果更换墨盒之后打印质量问题依然存在，请与经销商联系。

| 注意：

| 要保持打印质量，建议每月至少打印数页。

[回到顶部]

上一节 | 下一节