在Windows中打印

# 在主窗口菜单上进行设置

> 设置介质类型
> 进行模式设置
> 预览打印输出

您可以在主窗口菜单上进行介质类型、模式、墨水和打印预览设置。请参考以下相应各节。

## 设置介质类型

介质类型设置决定其他设置是否可用，所以应该始终首先进行此设置。

在主窗口菜单上选择与您装入打印机中的介质相匹配的介质类型设置。要查找您使用的是何种介质类型，请在下面的列表中查找您的介质，并参考它所属的组（以粗体显示）下的相应介质类型。对于某些介质，您可以从几种介质类型设置中进行选择。

##### 普通纸

普通纸 |
信封 |
EPSON高质量喷墨普通纸(A4) | S041214

##### 360dpi喷墨打印纸

EPSON 360 dpi喷墨打印纸(A4) | S041059 S041025
EPSON 360 dpi喷墨打印纸(Letter) | S041060 S041028
EPSON T恤转印纸(A4) | S041154
EPSON T恤转印纸(Letter) | S041153 S041155

##### 照片质量喷墨打印纸

EPSON照片质量喷墨打印纸(A4) | S041061 S041026
EPSON照片质量喷墨打印纸(Letter) | S041062 S041029
EPSON照片质量喷墨打印纸(Legal) | S041067 S041048
EPSON照片质量喷墨卡片(A6) | S041054
EPSON照片质量喷墨卡片(5 × 8") | S041121
EPSON照片质量喷墨卡片(8 × 10") | S041122
EPSON照片质量不干胶纸(A4) | S041106
EPSON喷墨记录卡片A6(带信封） | S041147
EPSON喷墨贺卡卡片5×8"(带信封） | S041148
EPSON喷墨贺卡卡片8 × 10"(带信封） | S041149

##### 重磅粗面纸

EPSON重磅粗面纸(A4) | S041256 S041258 S041259
EPSON重磅粗面纸(Letter) | S041257

##### 照片纸

EPSON照片纸(A4) | S041140
EPSON照片纸(Letter) | S041141
EPSON照片纸(4×6英寸） | S041134
EPSON照片纸(100×150毫米） | S041255
EPSON照片纸(200×300 毫米） | S041254
EPSON全景照片纸(210×594毫米） | S041145
EPSON照片纸卡片(A4) | S041177

##### 照片质量光泽胶片

EPSON照片质量光泽胶片(A4) | S041071
EPSON照片质量光泽胶片(Letter) | S041072
EPSON照片质量光泽胶片(A6) | S041107
EPSON妙妙贴纸(16片/张，A6） | S041144
EPSON妙妙贴纸(4片/张，A6） | S041176

##### 喷墨透明胶片

EPSON喷墨透明胶片(A4) | S041063
EPSON喷墨透明胶片(Letter) | S041064

| 注意：

| 可获得的特殊介质因国家/地区而异。有关您的国家/地区可用介质的最新信息，请与EPSON客户服务联系。

[回到顶部]

## 进行模式设置

主窗口菜单中的模式设置为您提供三种级别的打印机软件控制，如下所述。

自动 | 此模式提供最轻松快捷的开始打印方式。有关详细信息，请参见使用自动模式。
PhotoEnhance | 此模式使您可从专为照片设计的各种图像校正设置中进行选择。有关详细信息，请参见使用PhotoEnhance模式。
自定义 | 此模式使您可从既有的或个性化的设置列表中进行选择，此列表适合您想要打印的文档类型。选择自定义时，就启用了高级按钮，使您可通过它访问高级对话框。有关详细信息，请参见使用自定义模式。

除了可以进行能够影响整个打印质量的全面模式设置外，您还可以使用打印纸和版面菜单修改打印输出的各个方面。有关详细信息，请参见在打印纸菜单中进行设置或在版面菜单中进行设置。

### 使用自动模式

在主菜单中选择自动模式时，打印机软件会根据当前的介质类型和墨水设置进行详细的设置。要进行墨水设置，请参见进行墨水设置。要进行介质类型设置，请参见设置介质类型。

| 注意：

| 选择自动时，根据您在介质类型列表中的选择，在自定义单选按钮下会出现一个滑动条，使您能够选择质量或速度设置。当打印质量比速度更重要时,请选择质量。

| 大多数Windows应用程序中的纸张尺寸和页面布局设置都可以覆盖打印机软件中的类似设置。但是，如果您的应用程序没有这些设置，请验证打印机软件的打印纸菜单中的设置。

### 使用PhotoEnhance模式

PhotoEnhance模式提供多种图像校正设置，您可以在打印照片图像前应用这些设置。PhotoEnhance并不会影响您的原始数据。

| 注意：

| 此模式仅在打印16、24或32位彩色数据时才可使用。

| 使用PhotoEnhance模式打印可能会使打印时间加长，时间长短取决于您的计算机系统和图像中包含的数据量。

您可以从以下设置中选择。

标准 | 此设置对大多数照片进行标准的图像校正。请首先试用此设置。
人像 | 此设置最适用于人物照片。
自然 | 此设置最适用于户外景色照片，如山峰、天空、海洋等。
柔焦镜 | 此设置使您的照片看起来像是用柔焦镜头拍摄的一样。
棕褐色 | 此设置将给照片加上棕褐色调。

选择PhotoEnhance还将启用数码照相机校准复选框。打印数码相机拍摄的照片时，选中此复选框可使打印出的图像看起来与胶卷相机拍摄的照片一样平滑自然。

### 使用自定义模式

选择自定义作为模式选项会启用自定义设置列表，您可从此列表中选择为打印文本和图形而设计的既有的设置。或者，您可以选择一种色彩匹配方法。您也可以创建并保存自己的自定义设置。有关进行自定义设置的详细信息，请参见进行高级设置。

缺省情况下，您可以从下列各项中选择：

既有设置 | 说明
ICM | 此方法可自动调整打印输出色彩，以使其与屏幕上的色彩相匹配。ICM代表Image Color Matching（图像色彩匹配）。
sRGB | 此方法最适于与其他sRGB设备进行颜色匹配。

当您选择了自定义设置后，其他设置，如打印质量、半色调和色彩调整等将自动设置。对这些设置所作的更改将反映在主菜单左侧的显示中。

请按照下列步骤选择自定义设置。

| 在主窗口菜单上选择自定义作为模式设置。

| 在自定义设置列表中选择最适合您想打印的文档类型或图像的设置。

| 在打印之前验证介质类型和墨水设置，因为它们可能受您所选择的自定义设置的影响。有关详细信息，请参见设置介质类型或进行墨水设置。

#### 进行高级设置

高级对话框中的设置使您可以完全控制打印环境。使用这些设置使您能够尝试全新的打印观念，或对打印设置的范围进行微调以满足您的个人需要。一旦您对新的设置感到满意，还可以给其赋名并把它加入到主窗口菜单的自定义设置列表中。

请按照本节中的说明进行高级设置。

| 注意：

| 此过程中出现的打印机软件屏幕仅针对Windows 98和95。Windows Me和2000的打印机软件屏幕外观略有差别。

| 在主窗口菜单中选择自定义，然后单击高级。将打开高级对话框。

| 选择已装入打印机的介质类型。有关详细信息，请参见设置介质类型。

| 选择彩色或黑色作为墨水设置。

| 指定打印质量设置。

| 根据需要进行其他设置。有关详细信息，请参见联机帮助。

|  | 注意：

|  | PhotoEnhance功能仅对图像生效，而不对文本或图形生效。例如，如果在色调列表（选择PhotoEnhance时启用）中选择了单色，则只有文档中的图像会以单色打印，同一文档中的任何彩色文本和图形将会以彩色打印。

|  | 某些设置可能因您对介质类型、墨水和打印质量所做的设置而不可用。

| 单击确定，应用您的设置并返回主窗口菜单。单击取消则不应用您的设置而返回主窗口菜单，要保存您所做的高级设置，请继续下一节。

#### 保存和删除您的设置

要将您所作的高级设置保存到自定义设置列表，请单击高级对话框中的保存设置。出现自定义设置对话框。

在名称文本框中为您的设置键入一个独有名称，然后单击保存。您所做的高级设置将添加到自定义设置列表中。

| 注意：

| 您不可以将EPSON既有设置或色彩匹配设置的名称应用于您的自定义设置。

| 您也不可以从自定义设置列表中删除既有设置或色彩匹配设置。

要从自定义设置列表中删除设置，请在自定义设置对话框中选中它，然后单击删除。

#### 使用您保存的设置

要使用您保存的设置，请在主窗口菜单中选择自定义作为模式设置，然后在自定义设置列表中选择您的设置。

从自定义设置列表中选择了一个您自定义的设置后，如果您更改介质类型或墨水设置，列表中所显示的选择会返回自定义设置。此更改不会影响到之前所选的自定义设置。要返回您的自定义设置，只需在列表中重新选择它。

#### 进行墨水设置

要进行墨水设置，请单击彩色进行彩色打印，或单击黑色进行黑白或灰度打印。

[回到顶部]

## 预览打印输出

希望在打印之前预览文档时，请在主窗口菜单中选中打印预览复选框。

向打印机发送打印作业时，EPSON打印预览窗口将打开，使您可以在打印之前进行更改。

EPSON打印预览任务栏包含几个图标按钮，您可以用来执行下列功能。

| 拖放 | 单击此按钮可选中并移动水印。
| 缩放 | 单击此按钮可缩放预览页的尺寸。
| 满屏 | 单击此按钮可调整预览页，使其填满整个窗口。如果您想一次看到整个页面，此按钮很方便。
| 最大化 | 单击此按钮以可能的最大放大比例显示预览页面。
| 可打印区域 开/关 | 单击此按钮可显示或隐藏标示可打印区域的边界线。打印机无法打印超出这个区域外的任何内容。
| 水印 | 单击此按钮将打开水印设置对话框，在此您可将水印添加到文档，并更改当前的任何水印设置。
| 重置水印设置 | 单击此按钮可使所有的水印设置返回第一次打开EPSON打印预览对话框时的设置。如果没有更改过任何设置，此功能将不可用。
| 上一页 | 单击此按钮显示当前预览页的上一页。如果没有上一页，则此功能不可用。
| 下一页 | 单击此按钮显示文档的下一页。如果没有下一页，则此功能不可用。

您还可以用以下方法预览文档：

- 选择并预览单个页面。

- 缩放预览窗口大小。

- 放大预览文档。如要这样做，可单击视图，然后单击放大以打开放大窗口，此窗口放大预览文稿中用红框圈起的部分。通过拖动红框，您可以改变文档中要放大的部分。

- 查看组成海报的各个页面。如果在版面菜单中选择海报作为多页选项，则发送打印作业时海报窗口将自动打开。从此窗口中，您可以查看组成一个海报的各个页面。也可以通过单击查看然后单击海报来打开此对话框。

- 应用水印。您所选的水印将显示在预览图像中。有关自定义水印的详细信息，请参见进行水印设置。

- 指定您要打印文档中的哪些页。要添加或删除页，请单击预览窗口左侧列表中的页图标，然后使用打印选项菜单上的命令添加或删除页。打印选项菜单命令如下所示：

| 添加页 | 单击此按钮可将亮度显示的页添加到要打印页的列表中。
| 删除页 | 单击此按钮可从要打印页的列表中删除亮度显示的页。

预览文档后，单击打印，开始打印文档，或单击取消，取消打印作业。

[回到顶部]

上一节 | 下一节