# 取消打印

> 对于Windows Me、98和95用户
> 对于Windows 2000用户
> 对于Macintosh用户

如果打印时遇到问题，可能需要取消打印。要取消打印，请按下面相应各节中的说明进行操作。

## 对于Windows Me、98和95用户

可使用进程表或EPSON假脱机管理器来取消打印。请参考下面的相应部分。

### 使用进程表

向打印机发送了打印作业后，进程表即会出现在计算机屏幕上。

单击 停止按钮可取消打印。

### 使用EPSON假脱机管理器

EPSON假脱机管理器类似于Windows打印管理器。如果它同时收到两个或多个打印作业，它会按接收顺序将它们排队（对于网络上的打印机，称作打印队列）。当某个打印作业排到队首时，EPSON假脱机管理器将其发送到打印机。您可以通过假脱机管理器取消打印作业。还可以查看已发送给打印机的打印作业的打印状态信息，以及暂停、恢复或重新开始选定的打印作业。

发送打印作业后，任务栏上将出现EPSON Stylus C40 系列或EPSON Stylus C20 系列按钮。单击此按钮可打开EPSON假脱机管理器。

要取消打印作业，请选中列表中的作业，然后单击取消。

[回到顶部]

## 对于Windows 2000用户

向打印机发送了打印作业后，进程表即会出现在计算机屏幕上。

单击 停止按钮可取消打印。

[回到顶部]

## 对于Macintosh用户

Macintosh中取消打印的过程根据是否打开了后台打印而异。请参考下面的相应部分。

### 后台打印打开时

请按下述步骤取消打印作业。

| 从应用程序菜单中选择EPSON Monitor3。

| 按电源按键关闭打印机。

| 在文档名称列表中选择正在打印的文档，然后单击 停止图标按钮取消该打印作业。

### 后台打印关闭时

请按下述步骤取消打印作业。

| 按电源按键关闭打印机。

| 按住键盘上的命令键，然后按句点(.)键，取消打印作业。

[回到顶部]

上一节 | 下一节