# 打印机部件和控制面板功能

> 打印机部件
> 控制面板

## 打印机部件

1. 托纸架：托住装入送纸器中的打印纸。

2. 导轨：使进纸整齐。调整左导轨以使其适合打印纸的宽度。

3. 打印机盖：盖住打印机的机械装置。只有安装或更换墨盒时才打开。

4. 送纸器：支撑空白打印纸，并在打印过程中自动进纸。

5. 出纸器：接收退出的纸。

1. 墨盒护夹：卡住墨盒。只有安装或更换墨盒时才打开。

2. 打印头：将墨水喷到打印纸上。

3. 控制面板：控制各种打印机功能。有关详细信息，请参见下一节。

[回到顶部]

## 控制面板

### 按键

按键 | 功能
电源 | 打开和关闭打印机。 如果在电源指示灯亮时按下此按键两次，则会清空打印机内存。 要关闭打印机，请按住电源按键，直到灯灭为止。
维护保养 | 如果在3秒钟内按下此按键再松开，则可进纸或退纸。 如果在出现缺纸错误后按下此按键，则会继续打印。 如果在出错指示灯灭时按住此键3秒钟，则会执行打印头清洗。 当墨水用完时将打印头移动到墨盒更换位置，并在更换墨盒后充墨。 如果当出错指示灯关闭时按住此按键6秒钟，则打印头将移动到墨盒更换位置。

### 指示灯

指示灯 | 说明
电源 | 打印机打开时此指示灯亮。 打印机正在接收数据、打印、更换墨盒、充墨或清洗打印头时，此指示灯闪烁。
出错 | 打印机缺纸时此指示灯亮。在送纸器中装入打印纸，然后按 维护保养按键可恢复打印。 打印机夹纸时此指示灯亮。从送纸器中取出所有打印纸，然后再重新装入打印纸。如果此指示灯不停地闪烁，请关闭打印机并轻轻地拉出打印机内的所有打印纸。 黑色或彩色墨盒近空时此指示灯闪烁。 黑色或彩色墨盒已空时此指示灯亮。更换黑色(T013)或彩色墨盒(T014)。 打印头移到墨盒更换位置时此指示灯闪烁。

[回到顶部]

上一节 | 下一节