如何 / 维护保养

# 清洗打印机

要使打印机保持最佳工作状态，每年应彻底清洁几次，步骤如下。

| 拔下打印机的电源线。

| 取出送纸器中的打印纸。

| 使用软毛刷仔细地清除进纸器中所有的灰尘和脏物。

| 如果打印机的外壳或送纸器内部脏了，请使用一条用中性清洁剂润湿的软而干净的布清洁打印机。将打印机盖关闭，防止水流入内部。

| 如果打印机内部不小心溅入了墨水，请用湿布将其擦掉。

| 警告：

| 小心不要触碰打印机内部的齿轮。

| 告诫：

| 小心不要擦拭打印头导轨。

| 切勿使用酒精或挥发性的溶剂清洁打印机，这些化学物质会损害打印机部件和机壳。

| 注意不要将水溅到打印机的机械部件或电子元件上。

| 不要使用硬的或磨损性的毛刷。

| 请勿将润滑剂喷洒到打印机内部。不合适的润滑油可能会导致机械部分的损坏。如果打印机需要润滑，请与经销商或合格的服务人员联系。

[回到顶部]

上一节 | 下一节