# 墨盒

> 黑色墨盒(T013)
> 彩色墨盒(T014)

## 黑色墨盒(T013)

颜色 | 黑色
打印容量* | 330页，相当于以360 dpi、3.5% ECMA (ISO10561) 打印时的210页，5%的计算误差（不包括初始墨盒）
墨盒寿命 | 自生产之日起两年 （在25℃(77℉)下，打开包装后6个月）
温度 | 存放： -20-40℃（-4-104℉） 40℃（104℉）下可存放一个月 运输： -30-60℃（-22-140℉） 40℃（104℉）下可存放一个月 60℃（140℉）下可存放120个小时 冰点：** -16℃（3.2℉）
尺寸 | 19.8毫米(宽)×52.7毫米(长)×38.5毫米(高)

[回到顶部]

## 彩色墨盒(T014)

颜色 | 青、洋红、黄
打印容量* | 150页(CMY每色按5%计算,共15%)不包括初始墨盒
墨盒寿命 | 自生产之日起两年 （在25℃[77℉]下，打开包装后6个月）
温度 | 存放： -20-40℃（-4-104℉） 40℃（104℉）下可存放一个月 运输： -30-60℃（-22-140℉） 40℃（104℉）下可存放一个月 60℃（140℉）下可存放120个小时 冰点：** -18℃(-0.4°F)
尺寸 | 42.9毫米(宽)×52.7毫米(长)×38.5毫米(高)

| * 以上数字是在更换墨盒后连续打印的情况下给出的。实际打印能力会随打印头清洗次数和打印机使用次数的改变而改变。

| ** 在25℃(77℉)下大约3小时，墨水就会融化并可以使用。

| 告诫：

| EPSON建议您仅使用原装EPSON墨盒。使用非EPSON生产的产品可能会损坏打印机，这种情况不在EPSON保修范围内。

| 如果墨盒已过期，请不要再使用。

[回到顶部]

上一节 | 下一节