
该README 文件包含有您的EPSON 产品的最新信息。


--------------------------------------------------
EPSON HDI 驱动绘图仪配置README 文件
--------------------------------------------------

Copyright (C) SEIKO EPSON CORPORATION, 2012

____________________________________________________________________________________________

HDI 驱动安装完成后，以下是新建绘图仪配置文件的步骤。详细信息，请见帮助菜单中的 AutoCAD 帮助。

1. 启动 AutoCAD 或 AutoCAD LT。
2.  从[文件]菜单中选择绘图仪管理器。打开绘图仪文件夹。
3.  双击Add-A-Plotter Wizard 图标。出现添加绘图仪对话框。阅读介绍信息后，点击[下一步]按钮。
4.  选择[我的电脑]，然后点击[下一步]按钮。
5.  在生产商列表中选择 EPSON，然后从型号列表中选择您的打印机(参见下面的"注意")。
    点击[下一步]按钮。
6.  依照屏幕显示的指导完成以后的步骤。当出现 Add Plotter - Finish屏幕，点击[完成]按钮。
    绘图仪配置文件被添加到绘图仪文件夹。
7.  点击绘图仪目录窗口右上角的[关闭]按钮 ( "x" 按钮)关闭窗口。

注意：在第5步中，如果生产商列表中没有出现 EPSON，或者HDI 驱动没有安装于目录
\ProgramFiles\AutoCAD\，按照以下步骤新建一个绘图仪配置文件。

1.  关闭 Add-A-Plotter Wizard。
2.  打开Windows资源管理器。
3.  打开HDI 驱动所安装的目录，然后打开DRV 目录。复制此目录下的所有文件，并粘贴到 AutoCAD 或
     AutoCAD LT 目录中的 DRV 目录下。
4.  用同样的方法，打开 HDI 驱动的 HELP目录。复制此目录下的所有文件，并粘贴到 AutoCAD 或 
    AutoCAD LT 目录中的 HELP 目录下。
5.  启动 AutoCAD 或 AutoCAD LT。
6.  从文件菜单中选择绘图仪管理器。将打开绘图仪文件夹。
7.  双击 Add-A-Plotter Wizard 。出现添加绘图仪对话框。阅读介绍信息后，点击[下一步]按钮。
8.  选择[我的电脑]，然后点击[下一步]按钮。
9.  在生产商列表中选择 EPSON，然后从型号列表中选择您的打印机。点击[下一步]按钮。
10. 依照屏幕显示的指导完成以后的步骤。当出现 Add Plotter - Finish屏幕，点击[完成]按钮。
    绘图仪配置文件被添加到绘图仪文件夹。
11. 点击绘图仪目录窗口右上角的[关闭]按钮 ( "x" 按钮)关闭窗口。
