
본 README 파일은 EPSON 제품에 관한 최신 정보를 포함하고 있습니다.

--------------------------------------------------
EPSON HDI 드라이버 플로터 구성 README 파일
--------------------------------------------------

Copyright (C) SEIKO EPSON CORPORATION, 2012

____________________________________________________________________________________________

HDI 드라이버 설치 후, 다음 순서에 따라 플로터 구성 파일을 만드십시오. 자세한 정보는 도움말 
메뉴의 AutoCAD 도움말을 참조하십시오.

1.  AutoCAD 또는 AutoCAD LT를 시작합니다.
2.  파일 메뉴에서 플로터 관리자를 선택합니다. 플로터 폴더가 열립니다.
3.  플로터 추가 아이콘을 더블 클릭합니다. 플로터 추가 대화 상자가 나타납니다. 안내 페이지를 
    읽은 후, 다음 버튼을 누릅니다.
4.  내 컴퓨터를 선택한 다음, 다음 버튼을 누릅니다.
5.  제조사 목록 상자에서 EPSON을 선택한 다음, 모델 목록 상자에서 프린터를 선택합니다(아래 
    참고 참조). 다음 버튼을 누릅니다.
6.  화면의 지시를 따라 각 단계를 수행합니다. 플로터 추가 - 완료 화면이 나타나면, 완료 버튼을
     누르십시오. 플로터 구성 파일이 플로터 폴더에 추가됩니다.
7.  플로터 폴더 창의 우측 상단에 있는 종료 버튼("x" 버튼)을 눌러 창을 닫습니다.

참고: 5번 단계에서, EPSON이 제조사 목록 상자에 표시되지 않을 경우나 HDI 드라이버가 
\ProgramFiles\AutoCAD\ 이외의 위치에 설치된 경우, 다음의 순서를 따라 플로터 구성 파일을 
생성하십시오.

1.  플로터 추가 마법사를 닫습니다.
2.  탐색기를 시작합니다.
3.  HDI 드라이버가 설치된 폴더를 연 다음, DRV 폴더를 엽니다. 이 폴더의 모든 파일을 복사하고 
    AutoCAD 또는 AutoCAD LT 폴더 안의 DRV 폴더에 붙여 넣습니다.
4.  같은 방법으로, HDI 드라이버의 HELP 폴더를 엽니다. 이 폴더의 모든 파일을 복사하고 AutoCAD
     또는 AutoCAD LT 폴더 안의 HELP 폴더에 붙여 넣습니다.
5.  AutoCAD 또는 AutoCAD LT를 시작합니다.
6.  파일메뉴에서 플로터 관리자를 선택합니다. 플로터 폴더가 열립니다.
7.  플로터 추가 아이콘을 더블 클릭합니다. 플로터 추가 대화 상자가 나타납니다. 안내 페이지를 
    읽은 후, 다음 버튼을 누릅니다.
8.  내 컴퓨터를 선택한 다음, 다음 버튼을 누릅니다.
9.  제조사 목록 상자에서 EPSON을 선택한 다음, 모델 목록 상자에서 프린터를 선택합니다. 다음 
    버튼을 누릅니다.
10. 화면의 지시를 따라 각 단계를 수행합니다. 플로터 추가 - 완료 화면이 나타나면, 완료 버튼을
     누르십시오. 플로터 구성 파일이 플로터 폴더에 추가됩니다.
11. 플로터 폴더 창의 우측 상단에 있는 종료 버튼("x" 버튼)을 눌러 창을 닫습니다.
