
Este fichero LÉAME contiene la última información acerca de su producto EPSON.

-------------------------------------------------------------
Fichero LÉAME del Driver HDI EPSON de Configuración de Plóter
-------------------------------------------------------------

Copyright (C) SEIKO EPSON CORPORATION, 2012

____________________________________________________________________________________________

Después de instalar el driver HDI, siga los siguientes pasos para crear un fichero de 
configuración de plóter. Para información más detallada, consulte la Ayuda de AutoCAD en el
 menú Ayuda.

1.  Inicie AutoCAD o AutoCAD LT.
2.  Seleccione Gestor de Plóter del menú Fichero. Se abre la carpeta Plóters.
3.  Haga doble click en el icono del Asistente Añadir Plóter. Aparece la ventana Añadir 
    Plóter. Después de leer la Página de Introducción, pulse sobre el botón Siguiente. 
4.  Seleccione Mi PC, luego pulse el botón Siguiente.
5.  Seleccione EPSON en la lista de Fabricantes, después seleccione su impresora en la 
    lista de Modelos (Vea la Nota inferior). Pulse el botón Siguiente.
6.  Siga las instrucciones en pantalla para completar los pasos. Cuando aparezca la pantalla
     Añadir Plóter - Finalizar, pulse sobre el botón Finalizar. El fichero de configuración
     de plóter se añade a la carpeta Plóters.
7.  Pulse el botón Cerrar (el botón "x") en la esquina superior derecha de la ventana 
    carpeta Plóters para cerrar la ventana.

Nota: En el paso 5, si no se muestra EPSON en la lista de Fabricantes, o el driver HDI se 
instaló en una ruta diferente a \Archivos de Programa\AutoCAD\, cree un fichero de 
configuración de plóter siguiendo los pasos de abajo.

1.  Cierre el Asistente Añadir Plóter.
2.  Inicie el Explorador de Windows.
3.  Abra la carpeta donde se instaló el driver HDI, luego abra la carpeta DRV. Copie los 
    ficheros de esta carpeta y cópielos en la carpeta DRV en la carpeta AutoCAD o 
    AutoCAD LT.
4.  Usando el mismo método, abra la carpeta AYUDA del driver HDI. Copie todos los ficheros 
    de esta carpeta y cópielos en la carpeta AYUDA de la carpeta AutoCAD o AutoCAD LT.
5.  Inicie AutoCAD o AutoCAD LT.
6.  Seleccione Gestor de Plóter del menú Fichero. Se abre la carpeta Plóters.
7.  Haga doble click en el icono del Asistente Añadir Plóter. Aparece la ventana Añadir 
    Plóter. Después de leer la Página de Introducción, pulse sobre el botón Siguiente.
8.  Seleccione Mi PC, luego pulse el botón Siguiente.
9.  Seleccione EPSON en la lista de Fabricantes, después seleccione su impresora en la 
    lista de Modelos. Pulse el botón Siguiente.
10. Siga las instrucciones en pantalla para completar los pasos. Cuando aparezca la pantalla
     Añadir Plóter - Finalizar, pulse sobre el botón Finalizar. El fichero de configuración 
    de plóter se añade a la carpeta Plóters.
11. Pulse el botón Cerrar (el botón "x") en la esquina superior derecha de la ventana 
    carpeta Plóters para cerrar la ventana.
