
Questo file LEGGIMI contiene informazioni aggiornate sul prodotto EPSON.

----------------------------------------------------
File LEGGIMI configurazione plotter driver HDI EPSON
----------------------------------------------------

Copyright (C) SEIKO EPSON CORPORATION, 2012

____________________________________________________________________________________________

Dopo l'installazione del driver HDI, seguire i passaggi qui descritti per creare un file di 
configurazione del plotter. Per informazioni dettagliate, consultare la guida in linea di 
AutoCAD nel menu ?.

1.  Avviare AutoCAD o AutoCAD LT.
2.  Selezionare Gestione plotter nel menu File. Viene aperta la cartella Plotters.
3.  Fare doppio clic sull'icona Autocomposizione Aggiungi plotter. Viene visualizzata la 
    finestra di dialogo Aggiungi plotter. Dopo avere letto la pagina introduttiva, fare 
    clic sul pulsante Avanti.
4.  Selezionare Risorse del computer, quindi fare clic sul pulsante Avanti.
5.  Selezionare EPSON nella casella di riepilogo Produttori, quindi selezionare la stampante
     nella casella di riepilogo Modelli (vedere la Nota di seguito). Fare clic sul pulsante 
    Avanti.
6.  Seguire le istruzioni sullo schermo per completare i passaggi. Quando viene visualizzata
     la finestra Aggiungi plotter - Fine, fare clic sul pulsante Fine. Il file di 
    configurazione del plotter viene aggiunto alla cartella Plotters.
7.  Fare clic sul pulsante Chiudi (il pulsante "x") nell'angolo superiore destro della 
    finestra della cartella Plotters per chiuderla.

Nota: Nel passo 5, se nell'elenco Produttori non viene visualizzato il nome EPSON o se il 
driver HDI è stato  installato in un punto diverso da \Programmi\AutoCAD\, creare un file 
di configurazione del plotter seguendo le istruzioni riportate di seguito.

1.  Chiudere Autocomposizioen Aggiungi plotter.
2.  Avviare Esplora risorse.
3.  Aprire la cartella in cui è stato installato il driver HDI, quindi aprire la cartella 
    DRV. Copiare tutti i file presenti in questa cartella e incollarli nella cartella DRV 
    situata nella cartella di AutoCAD o AutoCAD LT.
4.  Utilizzando lo stesso metodo aprire la cartella HELP del driver HDI. Copiare tutti i 
    file presenti in questa cartella e incollarli nella cartella HELP situata nella 
    cartella di AutoCAD o AutoCAD LT.
5.  Avviare AutoCAD o AutoCAD LT.
6.  Selezionare Gestione plotter nel menu File. Viene aperta la cartella Plotters.
7.  Fare doppio clic sull'icona Autocomposizione Aggiungi plotter. Viene visualizzata la 
    finestra di dialogo Aggiungi plotter. Dopo avere letto la pagina introduttiva, fare 
    clic sul pulsante Avanti.
8.  Selezionare Risorse del computer, quindi fare clic sul pulsante Avanti.
9.  Selezionare EPSON nella casella di riepilogo Produttori, quindi selezionare la stampante
     nella casella di riepilogo Modelli. Fare clic sul pulsante Avanti.
10. Seguire le istruzioni sullo schermo per completare i passaggi. Quando viene visualizzata
     la finestra Aggiungi plotter - Fine, fare clic sul pulsante Fine. Il file di 
    configurazione del plotter viene aggiunto alla cartella Plotters.
11. Fare clic sul pulsante Chiudi (il pulsante "x") nell'angolo superiore destro della 
    finestra della cartella Plotters per chiuderla.
