
Diese README-Datei enthält die neuesten Informationen zu Ihrem EPSON-Produkt.

--------------------------------------------------
EPSON HDI Driver Plotter Configuration README-Datei
--------------------------------------------------

Copyright (C) SEIKO EPSON CORPORATION, 2012

____________________________________________________________________________________________

Wenn Sie den HDI-Treiber installiert haben, gehen Sie folgendermaßen vor, um eine 
Plotter-Konfigurationsdatei zu erstellen. Nähere Informationen dazu erhalten Sie in der 
Online-Hilfe zu AutoCAD.

1.  Starten Sie AutoCAD oder AutoCad LT.
2.  Klicken Sie im Menü Datei auf Plotter Manager. Der Ordner Plotter wird geöffnet.
3.  Doppelklicken Sie auf das Symbol des Assistenten zum Hinzufügen eines Plotters. 
    Das Dialogfeld zum Hinzufügen eines Plotters wird angezeigt. Nachdem Sie die 
    Einleitungsseite gelesen haben, klicken Sie auf die Schaltfläche Weiter.
4.  Wählen Sie Arbeitsplatz aus, und klicken Sie anschließend auf die Schaltfläche Weiter.
5.  Wählen Sie im Listenfeld Hersteller den Eintrag EPSON aus, und wählen Sie anschließend 
    Ihren Drucker im Listenfeld Modelle aus (siehe Hinweis weiter unten). Klicken Sie auf 
    die Schaltfläche Weiter.
6.  Folgen Sie den Anweisungen am Bildschirm, um den Vorgang abzuschließen. Wenn das 
    Dialogfeld Plotter hinzufügen - Fertig stellen angezeigt wird, klicken Sie auf die 
    Schaltfläche Fertig stellen. Die Plotter-Konfigurationsdatei wird zum Ordner Plotter 
    hinzugefügt.
7.  Klicken Sie auf das Schließfeld ("x") in der oberen rechten Ecke des 
    Plotter-Ordnerfensters, um das Fenster zu schließen.

Hinweis: Wenn In Schritt 5 der Eintrag EPSON nicht im Listenfeld Hersteller angezeigt wird 
oder wenn der HDI-Treiber an einem anderen Ort als \ProgramFiles\AutoCAD\ installiert wurde,
 gehen Sie folgendermaßen vor, um die Plotter-Konfigurationsdatei zu erstellen.

1.  Schließen Sie den Assistenten zum Hinzufügen eines Plotters.
2.  Starten Sie den Explorer.
3.  Öffnen Sie den Ordner, in dem der HDI-Treiber installiert wurde, und öffnen Sie 
    anschließend den DRV-Ordner. Kopieren Sie alle Dateien aus diesem Ordner, und fügen Sie 
    sie im Ordner AutoCAD bzw. AutoCAD LT in den DRV-Ordner ein.
4.  Öffnen Sie auf dieselbe Weise den HILFE-Ordner des HDI-Treibers. Kopieren Sie alle 
    Dateien aus diesem Ordner, und fügen Sie sie im Ordner AutoCAD bzw. AutoCAD LT in den 
    HILFE-Ordner ein.
5.  Starten Sie AutoCAD oder AutoCad LT.
6.  Klicken Sie im Menü Datei auf Plotter Manager. Der Ordner Plotter wird geöffnet.
7.  Doppelklicken Sie auf das Symbol des Assistenten zum Hinzufügen eines Plotters. 
    Das Dialogfeld zum Hinzufügen eines Plotters wird angezeigt. Nachdem Sie die 
    Einleitungsseite gelesen haben, klicken Sie auf die Schaltfläche Weiter.
8.  Wählen Sie Arbeitsplatz aus, und klicken Sie anschließend auf die Schaltfläche Weiter.
9.  Wählen Sie im Listenfeld Hersteller den Eintrag EPSON aus, und wählen Sie anschließend 
    Ihren Drucker im Listenfeld Modelle aus. Klicken Sie auf die Schaltfläche Weiter.
10. Folgen Sie den Anweisungen am Bildschirm, um den Vorgang abzuschließen. 
    Wenn das Dialogfeld Plotter hinzufügen - Fertig stellen angezeigt wird, klicken Sie auf 
    die Schaltfläche Fertig stellen. Die Plotter-Konfigurationsdatei wird zum Ordner 
    Plotter hinzugefügt.
11. Klicken Sie auf das Schließfeld ("x") in der oberen rechten Ecke des 
    Plotter-Ordnerfensters, um das Fenster zu schließen.
