Ce fichier LISEZMOI contient les dernières informations relatives à votre produit EPSON.

-----------------------------------------------------------------------
Fichier LisezMoi dela Configuration du traceur pour le pilote EPSON HDI 
-----------------------------------------------------------------------

Copyright (C) SEIKO EPSON CORPORATION, 2012

____________________________________________________________________________________________

Après l'installation du pilote HDI, suivez les étapes ci-dessous pour créer un fichier de 
configuration du traceur. Pour obtenir des informations détaillées, reportez-vous à l'Aide 
d'AutoCAD dans le menu Aide.

1.  Démarrez AutoCAD ou AutoCAD LT.
2.  Sélectionnez Gestionnaire de traçage dans le menu Fichier. Le dossier des traceurs 
    s'ouvre.
3.  Double cliquez sur l'icône Assistant d'ajout d'un traceur. La boîte de dialogue d'ajout
     d'un traceur apparaît. Après lecture de la Page d'introduction, cliquez sur le bouton 
    suivant.
4.  Sélectionnez Mon ordinateur, puis cliquez sur le bouton Suivant.
5.  Sélectionnez EPSON dans la boîte de liste Fabricants, puis sélectionnez votre 
    imprimante dans la liste des modèles. (voir ci-desssous). Cliquez sur le bouton Suivant.
6.  Suivez les instructions à l'écran pour franchir toutes les étapes. Lorsque l'écran 
    Ajouter un traceur - Terminer s'affiche, cliquez sur le bouton Terminer. Le fichier de 
    configuration du traceur est ajoutée au dossier Traceurs.
7.  Cliquez sur le bouton de fermeture (bouton "x") dans l'angle supérieur droit de la 
    fenêtre du dossier Traceurs pour fermer la fenêtre.

Remarque : Lors de l'étape 5, si EPSON n'est pas affiché dans la boîte de liste des 
Fabricants ou si le pilote HDI est installé dans un autre emplacement que 
\ProgramFiles\AutoCAD\, créez le fichier de configuration du traceur en suivant les étapes 
ci-dessous :

1.  Fermez l'Assistant Ajout d'un traceur.
2.  Démarrez l'Explorateur.
3.  Ouvrez le dossier dans lequel est installé le pilote HDI, ppuis ouvrez le dossier DRV. 
    Copiez tous les fichiers dans ce dossier et collez-les dans le dossier DRV du dossier 
    AutoCAD ou AutoCAD LT .
4.  De la même façon, ouvrez le dossier AIDE pour le pilote HDI. Copiez tous les fichiers 
    dans ce dossier et collez-les dans le dossier AIDE du dossier AutoCAD ou AutoCAD LT.
5.  Démarrez AutoCAD ou AutoCAD LT.
6.  Sélectionnez Gestionnaire de traçage dans le menu Fichier. Le dossier des traceurs 
    s'ouvre.
7.  Double cliquez sur l'icône Assistant d'ajout d'un traceur. La boîte de dialogue d'ajout 
    d'un traceur apparaît. Après lecture de la Page d'introduction, cliquez sur le bouton 
    suivant.
8.  Sélectionnez Mon ordinateur, puis cliquez sur le bouton Suivant.
9.  Sélectionnez EPSON dans la boîte de liste Fabricants, puis sélectionnez votre imprimante
     dans la liste des modèles. Cliquez sur le bouton Suivant.
10. Sélectionnez EPSON dans la boîte de liste Fabricants, puis sélectionnez votre imprimante
     dans la liste des modèles. (voir ci-desssous). Cliquez sur le bouton Suivant.
11. Cliquez sur le bouton de fermeture (bouton "x") dans l'angle supérieur droit de la 
    fenêtre du dossier Traceurs pour fermer la fenêtre.
