Wi-Fi iestatīšana nav izdevusies, ja tiek parādīts brīdinājuma vai kļūdas ekrāns.
Nospiediet OK, pārbaudiet tālāk norādītos punktus un pēc tam no jauna veiciet tīkla iestatīšanu.
Pārliecinieties, vai bezvadu maršrutētājs (piekļuves punkts) ir ieslēgts. Ja tas ir izslēgts, ieslēdziet to un vēlreiz veiciet tīkla iestatīšanu.
Ja veikta iestatīšana ar PIN kodu, pārbaudiet, vai bezvadu maršrutētāja (piekļuves punkta) utilītprogrammā ievadītais PIN kods ir pareizs.
Novietojiet printeri tuvu bezvadu maršrutētājam (piekļuves punktam).
Pārliecinieties, ka Wi-Fi sakaru režīms (IEEE802.11*), kas ir iestatīts jūsu piekļuves punktam, atbilst printera atbalstītajam režīmam. (*Parādītais paziņojums var atšķirties atkarībā no jūsu ģeogrāfiskās atrašanās vietas.)
Ja iespējota MAC adrešu filtrēšanas funkcija, reģistrējiet printera MAC adresi, lai jūsu printeris netiktu filtrēts.
Pārbaudiet, vai piekļuves punktam ir iespējota DHCP funkcija. Ja tā ir atspējota, iespējojiet to.