Trykk WPS-knappen på den trådløse ruteren (tilgangspunktet).
Obs!
Hvis det ikke er noen knapp på den trådløse ruteren (tilgangspunktet), aktiverer du WPS via programvaren for den trådløse ruteren (tilgangspunktet).
Hold nede på skriveren i tre sekunder.
Wi-Fi-statuslampene blinker skiftevis. Det kan ta noen minutter mens skriveren kobler til nettverket.
Wi-Fi-oppsettet er fullført når begge lampene for nettverksstatus lyser, som vist på illustrasjonen nedenfor. Den høyre lampen for nettverksstatus slukkes etter fem minutter.
Wi-Fi-oppsettet mislyktes hvis den venstre er slukket og den høyre blinker. Klikk koblingen nedenfor for å løse problemet.
Konfigurasjon mislyktes