# Пошук та усунення несправностей для мережного інтерфейсу

## Огляд проблеми

Якщо потрібно підключити принтер до комп'ютера через мережу, комп'ютер треба підключити до мережі раніше. Якщо до локальної мережі (Wi-Fi або Ethernet) не підключено мережний інтерфейс на комп'ютері, з'явиться екран “An interface error occurred.” (Сталася помилка інтерфейсу.). Виконайте нижченаведені кроки, щоб вирішити цю проблему.

## Крок 1

По-перше, виконайте нижченаведені кроки, щоб перевірити мережний стан комп'ютера.
У Windows 8: Виберіть Робочий стіл > ключову кнопку Параметри > Панель керування > Переглянути стан мережі та завдання.
У Windows 7/Vista: виберіть Start (Пуск) > Control Panel (Панель керування) > View network status and tasks (Перегляд стану мережі та завдань).
У Windows XP: виберіть start (Пуск)> Control Panel (Панель керування) > Network and Internet Connections (Мережні підключення та Інтернет).
У Windows 8/7/Vista: Виберіть Змінити настройки адаптера (у 8/7) або Керування мережними підключеннями (у Vista).
У Windows XP: виберіть Network Connections (Мережні підключення).
Переконайтеся, що піктограма мережного підключення відображується.
Користуючись нижченаведеною таблицею, перевірте значок мережного підключення і продовжуйте роботу з відповідним рішенням.

8/7/Vista | XP | Тип рішення
Піктограма | Текст | Піктограма | Текст
| Безпроводове мережне підключення |  | Безпроводове мережне підключення | ## A
| Безпроводове мережне підключення |  | Безпроводове мережне підключення | ## B
| Підключення по локальній мережі |  | Підключення по локальній мережі | ## C
| Підключення по локальній мережі |  | Підключення по локальній мережі | ## D
Без піктограм | Без піктограм | ## E

Угору

## Крок 2

Виконайте відповідне рішення.

Тип рішення | Стан | Вирішення
## A | Комп'ютер має устаткування для виконання мережних підключень Wi-Fi, яке ввімкнено, але він не підключений до мережі. В ОС Windows: Комп'ютер має устаткування для виконання мережних підключень по Wi-Fi, але воно не ввімкнене за допомогою цієї кнопки або перемикача на комп'ютері. | ・ Якщо мережа Wi-Fi вже встановлена за допомогою точки доступу, переконайтеся, що мережні пристрої, наприклад маршрутизатор і точка доступу, ввімкнені. Після ввімкнення мережних пристроїв потрібно зачекати кілька хвилин, після чого мережа працюватиме належним чином. ・ Якщо не встановлено мережу Wi-Fi за допомогою точки доступу, можна підключити принтер і комп'ютер за допомогою бездротового зв'язку в режимі без точок доступу. Ви також можете використовувати режим простої точки доступу Wi-Fi Direct, якщо ваш принтер обладнано функцією Wi-Fi Direct. Додаткові відомості про підключення в режимі без точок доступу або режимі простої точки доступу наведено в розділі “Налаштування з'єднання без точок доступу на комп'ютері” (режим без точок доступу) та “Wi-Fi Direct” (режим простої точки доступу) у документі Посібник по роботі в мережі. ・ В ОС Windows: Увімкніть мережний інтерфейс. Після ввімкнення мережного інтерфейсу потрібно зачекати кілька хвилин, після чого мережа працюватиме належним чином.
## B | Комп'ютер має устаткування для виконання мережних підключень по Wi-Fi, але воно не ввімкнене. | ・ Увімкніть стан мережі. Після ввімкнення стану мережі потрібно зачекати кілька хвилин, після чого мережа працюватиме належним чином.
## C | Комп'ютер має устаткування для виконання мережних підключень по Ethernet, але воно не підключено до мережі. | ・ Якщо мережу Ethernet вже встановлено, перевірте, щоб маршрутизатор або концентратор було ввімкнено. ・ Переконайтеся, що кабель LAN правильно підключено до маршрутизатора, концентратора та комп'ютера.
## D | Комп'ютер має устаткування для виконання мережних підключень по Ethernet, але воно не ввімкнене. | ・ Увімкніть стан мережі. Після ввімкнення стану мережі потрібно зачекати кілька хвилин, після чого мережа працюватиме належним чином.
## E | Устаткування для підключень Wi-Fi або Ethernet не існує, або його не можна розпізнати. | ・ Якщо мережний інтерфейс приєднано до комп'ютера або вбудовано в нього, переконайтеся, що пристрій працює. ・ Якщо мережний інтерфейс не приєднано до комп'ютера і не вбудовано, не можна використовувати принтер по мережі. Виберіть “USB Wired connection” (Дротове підключення USB) і підключіть принтер до комп'ютера за допомогою кабелю USB. Якщо потрібно використовувати принтер по мережі Wi-Fi або Ethernet, спочатку налаштуйте мережу для комп'ютера, а потім змініть підключення до мережі. (Щоб довідатися про деталі, див. Посібник по роботі в мережі.)

Якщо ви не знаєте, як налаштувати комп'ютер або мережний інтерфейс, див. документацію до комп'ютера або мережі.
Угору

## Крок 3

Ще раз подивіться на піктограму мережного підключення. Якщо відображується одна з наступних піктограм мережного підключення, можна підключити принтер до комп'ютера через мережу.

Мережа | Windows 8/7/Vista | Windows XP
Wi-Fi |  |
Ethernet |  |

Якщо комп'ютер підключено до Інтернету через мережу 3G тощо, без маршрутизатора (або точки доступу) і доступний еще один мережний інтерфейс, можна підключити принтер до комп'ютера у бездротовий спосіб, користуючись режимом без точок доступу. Ви також можете використовувати режим простої точки доступу Wi-Fi Direct, якщо ваш принтер обладнано функцією Wi-Fi Direct. Проте є певні обмеження та зауваження, про які потрібно знати. Додаткові відомості про підключення в режимі без точок доступу або режимі простої точки доступу наведено в розділі “Налаштування з'єднання без точок доступу на комп'ютері” (режим без точок доступу) та “Wi-Fi Direct” (режим простої точки доступу) у документі Посібник по роботі в мережі.
Угору