Η επιλογή μενού διαφέρει ανάλογα με το μοντέλο του εκτυπωτή.
Για τα μοντέλα με οθόνη αφής πατήστε το εικονίδιο απευθείας από την οθόνη του εκτυπωτή.
Για τα μοντέλα χωρίς οθόνη αφής χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα με τα βέλη για να επιλέξετε στοιχεία. Κατόπιν, πατήστε το OK.
Βεβαιωθείτε ότι ο εκτυπωτής είναι ενεργοποιημένος και έτοιμος για χρήση.
Περισσότερες πληροφορίες
Μεταβείτε στον εκτυπωτή και ανοίξτε το μενού ρύθμισης Wi-Fi ακολουθώντας μία από τις παρακάτω μεθόδους ανάλογα με τον εκτυπωτή σας.
Επιλέξτε .
Επιλέξτε Ρύθμιση Wi-Fi.
Πατήστε και κατόπιν Ρύθμιση Wi-Fi.
Επιλέξτε Ρύθμ. για πάτημα κουμπ. (WPS)/Κουμπί (WPS).
Πατήστε το κουμπί WPS στον ασύρματο δρομολογητή (σημείο πρόσβασης). Στη συνέχεια, πατήστε Συνέχ. ή OK στον εκτυπωτή.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Αν το κουμπί δεν υπάρχει στον ασύρματο δρομολογητή (σημείο πρόσβασης), ενεργοποιήστε το WPS χρησιμοποιώντας το λογισμικό που παρέχεται με τον ασύρματο δρομολογητή (σημείο πρόσβασης).
Μόλις εμφανιστεί ένα μήνυμα ολοκλήρωσης, πατήστε το OK για την ολοκλήρωση της ρύθμισης του Wi-Fi.
Κάντε κλικ στον ακόλουθο σύνδεσμο εάν απέτυχε η ρύθμιση του Wi-Fi.
Η εγκατάσταση απέτυχε