Ескерту немесе қате хабары көрсетілсе, Wi-Fi желісі орнатылған жоқ.
OK түймесін басып, төмендегілерді тексеріңіз де, желіні қайтадан орнатып көріңіз.
Сымсыз роутер (кіру нүктесі) қосулы екенін тексеріңіз. Егер өшірулі болса, оны қосыңыз және желіні қайтадан орнатыңыз.
PIN коды орнатылған болса, сымсыз роутер (кіру нүктесі) утилитасында енгізілген PIN кодының дұрыс екенін тексеріңіз.
Принтерді сымсыз роутерге (кіру нүктесіне) жақын орналастырыңыз.
Кіру нүктесі үшін орнатылған Wi-Fi байланыс режимі (IEEE802.11*) принтер қолдайтын түріне сәйкес екенін тексеріңіз. (*Дисплей орналасқан жеріңізге қарай өзгереді.)
Егер MAC мекенжайын сүзу функциясы қосылса, принтеріңіздің MAC мекенжайын принтеріңіздің сүзілуін болдырмау үшін тіркеңіз.
Кіру нүктесінің DHCP функциясы қосылғанын тексеріңіз. Егер ажыратылған болса, оны қосыңыз.