Parodžius įspėjimo arba klaidos langą, "Wi-Fi" sąranka nepavyko.
Paspauskite OK, patikrinkite šiuos punktus, paskui vėl atlikite tinklo sąranką.
Patikrinkite, ar belaidis maršrutizatorius (prieigos taškas) įjungtas. Jei ne, įjunkite ir atlikite tinklo sąranką iš naujo.
Jei atlikote PIN kodo sąranką, patikrinkite, ar į belaidžio maršrutizatoriaus (prieigos taško) programą įvestas PIN kodas yra teisingas.
Pastatykite spausdintuvą šalia belaidžio maršrutizatoriaus (prieigos taško).
Patikrinkite, ar „Wi-Fi“ ryšio režimas (IEEE802.11*), nustatytas prieigos taškui, atitinka tą, kurį palaiko spausdintuvas. (* Rodmenys priklauso nuo jūsų vietovės.)
Jei MAC adreso filtravimo funkcija įjungta, įregistruokite savo spausdintuvo MAC adresą, kad spausdintuvas nebūtų atmestas filtruojant.
Patikrinkite, ar įjungta DHCP funkcija prieigos taškui. Jei ji išjungta, įjunkite.