プリンターの操作パネルには以下のタイプがあり、それぞれ操作方法が異なります。
タッチパネル：プリンターの操作パネル上のアイコンを直接タップします。
ボタン：選択ボタンで項目を選択し【OK】で決定します。
プリンターの操作パネルが使用できる状態になっていることを確認します。
操作パネルが使用できないときは
プリンターから無線LAN設定を開始します。お使いのプリンターに合った方法で操作してください。
を選択します。
ホーム画面から[無線LAN設定]を選択します。
をタップしてから［無線LAN設定］を選択します。
無線LAN設定メニューからWi-Fi Direct接続を開始します。お使いのプリンターに合った方法で操作してください。
[Wi-Fi Direct設定]-[接続設定]を選択します。
[Wi-Fi Direct接続設定]を選択します。
表示されるメッセージを確認し[設定開始]または【OK】を押します。
プリンターの操作パネルに表示されるSSID、セキュリティーキーを確認し、コンピューターから接続を開始します。
プリンターの操作パネルは案内に従って進めてください。SSID、セキュリティーキーが表示されないときは【OK】またはを押してください。
この情報が表示されている状態で接続するコンピューターからSSIDを選択してください。
コンピューターからSSIDを表示する方法
プリンターの操作パネルに表示されているパスワードを接続するコンピューターに入力します。
パスワードの入力方法
プリンターの操作パネルで[確認]または【OK】を押します。
Wi-Fi Direct設定が終了します。