# Odpravljanje težav pri omrežnem vmesniku

## Pregled težave:

Če želite povezati tiskalnik in računalnik preko omrežja, morate računalnik predhodno povezati z omrežjem. Če ni omrežnega vmesnika, ki bi bil povezan z lokalnim omrežjem (Wi-Fi ali Ethernet) na računalniku, se prikaže zaslon “Pojavila se je napaka vmesnika”. Za odpravljanje težave sledite naslednjim navodilom.

## 1. korak

Najprej sledite spodnjim korakom, da preverite stanje omrežja računalnika.
Za operacijski sistem Windows 8: Izberite Namizje > Nastavitve okrasna oznaka > Nadzorna plošča > Ogled stanja in opravil omrežja.
Za operacijski sistem Windows 7/Vista: izberite Start > Control Panel (Nadzorna plošča) > View network status and tasks (Ogled stanja omrežja in opravila).
Za operacijski sistem Windows XP: izberite start (začni) > Control Panel (Nadzorna plošča) > Network and Internet Connections (Omrežne in spletne povezave).
Za operacijski sistem Windows 8/7/Vista: Kliknite Spreminjanje nastavitev kartice (za Windows 8/7) ali Znova razvrsti brezžična omrežja (za Windows Vista).
Za operacijski sistem Windows XP: kliknite Network Connections (Omrežne povezave).
Prepričajte se, da je prikazana ikona omrežne povezave.
Uporabite spodnjo tabelo in preverite ikono omrežne povezave ter nadaljujte s primerno rešitvijo.

8/7/Vista | XP | Vrsta rešitve
Ikona | Besedilo | Ikona | Besedilo
| Brezžična omrežna povezava |  | Brezžična omrežna povezava | ## A
| Brezžična omrežna povezava |  | Brezžična omrežna povezava | ## B
| Lokalna povezava |  | Lokalna povezava | ## C
| Lokalna povezava |  | Lokalna povezava | ## D
Ni ikon | Ni ikon | ## E

Na vrh

## 2. korak

Uporabite ustrezno rešitev.

Vrsta rešitve | Status | Rešitve
## A | Računalnik ima vklopljeno strojno opremo za vzpostavitev povezave z omrežji Wi-Fi, vendar ni povezan z omrežjem. Za operacijski sistem Windows: računalnik ima strojno opremo za vzpostavitev omrežne povezave Wi-Fi, vendar je ne morete vzpostaviti z gumbom ali stikalom na računalniku. | ・ Če ste že namestili omrežje Wi-Fi z dostopno točko, se prepričajte, da so omrežne naprave, kot sta usmerjevalnik ali dostopna točka, vklopljene. Ko ste vklopili omrežno napravo, počakajte nekaj minut, preden omrežje prične pravilno delovati. ・ Če niste namestili omrežja Wi-Fi z dostopno točko, lahko z načinom Ad Hoc brezžično povežete tiskalnik in računalnik. Uporabite pa lahko tudi način preproste dostopne točke Wi-Fi Direct, če ima vaš tiskalnik funkcijo Wi-Fi Direct. Za več podrobnosti o vzpostavljanju povezave v načinu Ad Hoc ali v načinu preproste dostopne točke glejte poglavje “Nastavitev Ad Hoc v računalniku” (način Ad Hoc) ali “Wi-Fi Direct” (način preproste dostopne točke) v vodniku po omrežju. ・ Za operacijski sistem Windows: omogočite omrežni vmesnik. Po vklopu omrežnega vmesnika morate počakati nekaj minut, preden omrežje začne pravilno delovati.
## B | Računalnik ima strojno opremo za vzpostavitev povezave z omrežji Wi-Fi, vendar ni vklopljena. | ・ Vklopite status omrežja. Po vklopu statusa omrežja, morate počakati nekaj minut, preden omrežje prične pravilno delovati.
## C | Računalnik ima strojno opremo za vzpostavitev omrežne povezave Ethernet, vendar ni povezana z omrežjem. | ・ Če ste že namestili omrežje Ethernet, preverite ali sta usmerjevalnik in zvezdišče vklopljena. ・ Preverite, če je kabel LAN pravilno povezan z usmerjevalnikom, zvezdiščem in računalnikom.
## D | Računalnik ima strojno opremo za vzpostavitev povezave z omrežji Ethernet, vendar ni vklopljena. | ・ Vklopite status omrežja. Po vklopu statusa omrežja, morate počakati nekaj minut, preden omrežje prične pravilno delovati.
## E | Strojna oprema za povezave Wi-Fi ali Ethernet ne obstaja ali je ni mogoče prepoznati. | ・ Če je omrežni vmesnik priključen ali vgrajen na računalnik, se prepričajte, da naprava deluje. ・ Če omrežni vmesnik ni priključen ali vgrajen na računalnik, ne morete uporabljati tiskalnika preko omrežja. Izberite “žično povezavo USB” in povežite tiskalnik in računalnik s kablom USB. Če želite uporabiti tiskalnik preko omrežja Wi-Fi ali Ethernet, najprej namestite omrežje za računalnik in nato spremenite povezavo na omrežje. (Za podrobnosti glejte vodnik po omrežju.)

Če ne znate namestiti računalnika ali omrežnega vmesnika, si pomagajte z navodili za računalnik in omrežni vmesnik.
Na vrh

## 3. korak

Ponovno preverite ikono omrežne povezave. Če je prikazana ena izmed naslednjih ikon omrežne povezave, lahko povežete tiskalnik in računalnik preko omrežja.

Omrežje | Windows 8/7/Vista | Windows XP
Wi-Fi |  |
Ethernet |  |

Če je računalnik neposredno povezan s spletom preko omrežja 3G in podobnim, brez usmerjevalnika (ali dostopne točke) in je na voljo drug omrežni vmesnik, lahko računalnik in tiskalnik povežete brezžično z načinom Ad Hoc. Uporabite pa lahko tudi način preproste dostopne točke Wi-Fi Direct, če ima vaš tiskalnik funkcijo Wi-Fi Direct. Vendar pa obstajajo omejitve in obvestila, ki jih morate upoštevati. Za več podrobnosti o vzpostavljanju povezave v načinu Ad Hoc ali v načinu preproste dostopne točke glejte poglavje “Nastavitev Ad Hoc v računalniku”(način Ad Hoc) ali “Wi-Fi Direct” (način preproste dostopne točke) v vodniku po omrežju.
Na vrh