無線LANルーター（アクセスポイント）の【AOSS】ボタンまたは【WPS】ボタンを、セキュリティ―ランプが点滅するまで押したままにします。
参考：
【AOSS】ボタンや【WPS】ボタンの位置がわからない、無線LANルーター（アクセスポイント）にプッシュボタンがない（ソフトウェアプッシュボタンで操作します）ときは、無線LANルーター（アクセスポイント）のマニュアルで確認してください。
プリンターの ボタンをNW1ランプ（左）とNW2ランプ（右）が交互に点滅するまで押したままにします。
お使いのプリンターによってボタンのデザインが異なることがあります。
設定が終了するまでしばらくお待ちください。
接続できるとNW1ランプ（左）とNW2ランプ（右）が点灯します。なお、NW2ランプ（右）は接続終了を確認するために点灯し、最長5分で自動消灯します。
NW1ランプ（左）が消灯してNW2ランプ（右）が点滅するときは、接続エラーの状態です。以下のリンクをご覧になってネットワーク設定をやり直してください。
接続に失敗したときは