การตั้งค่า Wi-Fi ล้มเหลวหากหน้าจอแสดงคำเตือนหรือข้อผิดพลาดปรากฏขึ้น
กด OK (ตกลง) ตรวจสอบสิ่งต่างๆ ต่อไปนี้ แล้วตั้งค่าเครือข่ายอีกครั้ง
ตรวจสอบว่าเปิดเราเตอร์ไร้สาย (จุดเข้าใช้งานแบบไร้สาย) แล้ว หากปิดอยู่ ให้เปิดเครื่องแล้วตั้งค่าเครือข่ายอีกครั้ง
หากท่านตั้งค่ารหัส PIN ให้ตรวจสอบรหัส PIN ที่ป้อนในยูทิลิตี้เราเตอร์ไร้สาย (จุดเข้าใช้งานแบบไร้สาย) ว่าถูกต้อง
วางเครื่องพิมพ์ไว้ใกล้กับเราเตอร์ไร้สาย (จุดเข้าใช้งานแบบไร้สาย)
ตรวจสอบว่าโหมดการสื่อสาร Wi-Fi (IEEE802.11*) ที่ตั้งค่าสำหรับเราเตอร์ไร้สาย (จุดเข้าใช้งานแบบไร้สาย) ของท่านตรงกับโหมดที่เครื่องพิมพ์สนับสนุน (*ค่าจะปรากฏแตกต่างกันไปตามตำแหน่งที่ตั้ง)
หากมีการเปิดใช้งานฟังก์ชันการกรอง MAC แอดเดรส ให้ลงทะเบียน MAC แอดเดรสของเครื่องพิมพ์เพื่อป้องกันไม่ให้มีการกรองเครื่องพิมพ์ของท่าน
ตรวจสอบว่าฟังก์ชัน DHCP ของเราเตอร์ไร้สาย (จุดเข้าใช้งานแบบไร้สาย) เปิดใช้งานแล้วหรือไม่ หากไม่ได้เปิดใช้งาน ให้เปลี่ยนการตั้งค่าเป็นเปิดใช้งาน