# Rešavanje problema sa mrežnim interfejsom

## Prikaz problema:

Ako želite da povežete štampač i računar preko mreže, računar mora već biti priključen na mrežu. Ako nijedan mrežni interfejs računara nije priključen na lokalnu mrežu (Wi-Fi ili Ethernet), prikazuje se ekran „An interface error occurred.” (Došlo je do greške interfejsa). Pratite sledeće korake da biste rešili problem.

## Korak br. 1

Najpre obavite donje korake da biste utvrdili stanje mreže.
U sistemu Windows 8: izaberite Radna površina > dugme Podešavanja > Kontrolna tabla > Prikaz mrežnog statusa i zadataka.
U sistemu Windows 7/Vista: Izaberite Start > Control Panel (Kontrolna tabla) > View network status and tasks (Prikaz mrežnog statusa i zadataka).
U sistemu Windows XP: Izaberite start > Control Panel (Kontrolna tabla) > Network and Internet Connections (Mrežne i Internet veze).
U sistemu Windows 8/7/Vista: Kliknite na Promena podešavanja adaptera (za 8/7) ili Upravljanje mrežnim vezama (za sistem Vista).
U sistemu Windows XP: Kliknite na Network Connections (Mrežne veze).
Uverite se da je prikazana ikona mrežne veze.
U donjoj tabeli potražite ikonu mrežne veze i pređite na odgovarajuće rešenje.

8/7/Vista | XP | Tip rešenja
Ikona | Tekst | Ikona | Tekst
| Wireless Network Connection (Bežična mrežna veza) |  | Wireless Network Connection (Bežična mrežna veza) | ## A
| Wireless Network Connection (Bežična mrežna veza) |  | Wireless Network Connection (Bežična mrežna veza) | ## B
| Local Area Connection (Lokalna mrežna veza) |  | Local Area Connection (Lokalna mrežna veza) | ## C
| Local Area Connection (Lokalna mrežna veza) |  | Local Area Connection (Lokalna mrežna veza) | ## D
Bez ikona | Bez ikona | ## E

Vrh

## Korak br. 2

Primenite odgovarajuće rešenje.

Tip rešenja | Status | Rešenja
## A | Računar sadrži hardver neophodan za uspostavljanje Wi-Fi mrežnih veza koji je omogućen, ali nije priključen na mrežu. Za Windows: Računar ima hardver za uspostavljanje Wi-Fi mrežnih veza, ali on neće biti osposobljen korišćenjem dugmeta ili prekidača na računaru. | ・ Ako je Wi-Fi mreža već konfigurisana pomoću pristupne tačke, proverite da li su uključeni mrežni uređaji kao što su ruter i pristupna tačka. Po uključivanju mrežnih uređaja treba sačekati nekoliko minuta dok mreža ne počne da funkcioniše kako treba. ・ Ako niste podesili Wi-Fi mrežu pomoću pristupne tačke, možete bežično povezati štampač i računar pomoću Ad Hoc režima. Takođe, ako vaš štampač ima funkciju Wi-Fi Direct, možete da koristite funkciju Wi-Fi Direct kao Jednostavni režim pristupne tačke. Više podataka o uspostavljanju veze kao Ad Hoc režim ili Jednostavni režim pristupne tačke, potražite u odeljku „Konfigurisanje Ad Hoc režima na računaru“ (Ad Hoc režim) ili u odeljku „Wi-Fi Direct“ (Jednostavni režim pristupne tačke) u Mrežnom vodiču. ・ Za Windows: Osposobite mrežni interfejs. Pošto osposobite mrežni interfejs, potrebno je da sačekate nekoliko minuta dok mreža ne počne da radi ispravno.
## B | Računar sadrži hardver neophodan za uspostavljanje Wi-Fi mrežnih veza, ali on nije omogućen. | ・ Aktivirajte stanje mreže. Po aktiviranju stanja mreže treba sačekati nekoliko minuta dok mreža ne počne da funkcioniše kako treba.
## C | Računar sadrži hardver neophodan za uspostavljanje Ethernet mrežnih veza, ali on nije povezan sa mrežom. | ・ Ako je Ethernet mreža već konfigurisana, proverite da li je uključen ruter ili čvorište. ・ Proverite da li je LAN kabl dobro priključen na ruter, čvorište i računar.
## D | Računar sadrži hardver neophodan za uspostavljanje Ethernet mrežnih veza, ali on nije omogućen. | ・ Aktivirajte stanje mreže. Po aktiviranju stanja mreže treba sačekati nekoliko minuta dok mreža ne počne da funkcioniše kako treba.
## E | Hardver za Wi-Fi ili Ethernet veze ne postoji ili ga nije moguće prepoznati. | ・ Ako je mrežni interfejs priključen na računar ili je ugrađen u njega, uverite se da taj uređaj radi. ・ Ako je mrežni interfejs nije priključen na računar niti je ugrađen u njega, ne možete koristiti štampač preko mreže. Izaberite opciju „USB Wired connection” i povežite štampač i računar USB kablom. Ako želite da koristite štampač putem Wi-Fi ili Ethernet mreže, najpre konfigurišite mrežu za svoj računar, pa promenite vezu tako da odgovara mreži. (Za detalje pogledajte Vodič za umrežavanje.)

Ako ne znate kako da konfigurišete računar ili mrežni interfejs, pogledajte njegovu dokumentaciju.
Vrh

## Korak br. 3

Proverite ikonu mrežne veze još jednom. Ako je prikazana jedna od sledećih ikona mrežne veze, to znači da možete povezati štampač i računar preko mreže.

Mreža | Windows 8/7/Vista | Windows XP
Wi-Fi |  |
Ethernet |  |

Ako je vaš računar povezan direktno na Internet preko 3G mreže, ili na sličan način, bez rutera (ili pristupne tačke) i dostupan je još jedan mrežni interfejs, možete bežično da povežete štampač i računar pomoću Ad Hoc režima. Takođe, ako vaš štampač ima funkciju Wi-Fi Direct, možete da koristite funkciju Wi-Fi Direct kao Jednostavni režim pristupne tačke. Međutim, postoje ograničenja i obaveštenja kojih morate biti svesni. Više podataka o uspostavljanju veze kao Ad Hoc režim ili Jednostavni režim pristupne tačke potražite u odeljku „Konfigurisanje Ad Hoc režima na računaru“ (Ad Hoc režim) ili „Wi-Fi Direct“ (Jednostavni režim pristupne tačke) u Mrežnom vodiču.
Vrh