Нажмите кнопку , чтобы сбросить ошибку, проверьте следующие пункты, а затем повторите настройку сети.
Проверьте, включен ли беспроводной маршрутизатор (точка доступа). Если он выключен, включите его и снова выполните настройку сети.
Если выполнялась установка PIN-кода, проверьте, правильно ли введен PIN-код в служебной программе беспроводного маршрутизатора (точки доступа).
Разместите принтер ближе к беспроводному маршрутизатору (точке доступа).
Проверьте, что режим связи Wi-Fi (IEEE802.11*), установленный для точки доступа, поддерживается принтером. (*Отображается по-разному в зависимости от региона.)
Если функция фильтрации MAC-адресов включена, зарегистрируйте MAC-адрес принтера во избежание фильтрования принтера.
Проверить, включена ли функция DHCP для точки доступа. Если она выключена, включить ее.