Pressione a para eliminar o erro, verifique os itens seguintes e, em seguida, volte a efectuar a configuração da rede.
Verifique se o router sem fios (ponto de acesso) está ligado. Se estiver desligado, ligue-o e volte a efectuar a configuração da rede.
Se efectuou a configuração do código PIN, certifique-se de que o código PIN introduzido no router sem fios (ponto de acesso) é o correcto.
Coloque a impressora perto do router sem fios (ponto de acesso).
Verifique se o modo de comunicação Wi-Fi (IEEE802.11*) configurado para o ponto de acesso corresponde ao suportado pela impressora. (* A indicação varia consoante o local.)
Se a função de filtragem do endereço MAC estiver activada, registe o endereço MAC da impressora para impedir que esta seja filtrada.
Verifique se a função DHCP para o ponto de acesso está ou não activada. Se estiver desactivada, active-a.