Menyvalen varierar beroende på skrivarmodellen.
Tryck på ikonen direkt på skrivarens skärm på modeller med pekskärm.
Välj alternativ med pilknapparna på modeller som saknar pekskärm. Tryck sedan på OK.
Kontrollera att skrivaren är påslagen och klar att använda.
Mer information
Gå till skrivaren och öppna menyn Inställning av Wi-Fi med en av metoderna nedan beroende på skrivaren.
Välj .
Välj Inställning av Wi-Fi.
Tryck på och sedan på Inställning av Wi-Fi.
Välj Tryckknappsinst. (WPS)/Tryckknapp (WPS).
Tryck på WPS-knappen på den trådlösa routern (åtkomstpunkten). Tryck sedan på Forts. eller på OK på skrivaren.
OBS!
Om det saknas knapp på den trådlösa routern (åtkomstpunkten) kan du aktivera WPS:en med den programvara som medföljde den trådlösa routern (åtkomstpunkten).
Tryck på OK för att avsluta Wi-Fi-inställningen när ett meddelande om slutförande visas.
Klicka på följande länk om Wi-Fi-inställningen har misslyckats.
Inställningen misslyckades