Die Menüauswahl variiert je nach Druckermodell.
Drücken Sie bei Modellen mit Touchscreen das Symbol direkt auf dem Druckerbildschirm.
Verwenden Sie bei Modellen ohne Touchscreen zur Auswahl der Menüpunkte die Pfeiltasten. Drücken Sie danach OK.
Stellen Sie sicher, dass der Drucker eingeschaltet und betriebsbereit ist.
Weitere Informationen
Rufen Sie am Drucker mit einer der folgenden Methoden, je nach Drucker, das Wi-Fi-Setup-Menü auf.
Wählen Sie .
Wählen Sie Wi-Fi-Setup.
Tippen Sie auf und anschließend auf Wi-Fi-Setup.
Wählen Sie Tastendruckmodus (WPS)/ Tastendruck (WPS).
Drücken Sie die WPS-Taste am drahtlosen Router (Access-Point). Drücken Sie dann Fortfahren oder OK am Drucker.
HINWEIS:
Wenn der drahtlose Router (Access-Point) keine Taste hat, aktivieren Sie WPS mit Hilfe des mit dem drahtlosen Router (Access-Point) gelieferten Programms.
Wenn eine Abschlussmeldung angezeigt wird, wählen Sie OK, um das Wi-Fi-Setup abzuschließen.
Falls das Wi-Fi-Setup fehlgeschlagen ist, klicken Sie auf die folgende Verknüpfung.
Setup fehlgeschlagen