Los menús varían según el modelo de la impresora.
Si su modelo dispone de pantalla táctil, pulse el icono en la pantalla de la impresora.
Si su modelo no dispone de pantalla táctil, seleccione las opciones con las teclas de flechas. Después, pulse Aceptar.
Compruebe que la impresora esté encendida y lista para utilizarla.
Más información
Vaya a la impresora y entre en el menú de configuración Wi-Fi mediante el método correspondiente a su modelo impresora que se indica a continuación.
Seleccione .
Seleccione Configuración Wi-Fi.
Toque y luego Menú.
Ingrese en el menú de configuración de Wi-Fi Direct mediante el método correspondiente a su modelo impresora que se indica a continuación.
Seleccione Configuración Wi-Fi Direct sin Enrutador/Conf. de Wi-Fi Direct.
Seleccione Configuración Wi-Fi Direct sin Enrutador/Conf. de Wi-Fi Direct y luego Configuración de Conexión.
Siga las instrucciones de la pantalla de la impresora y pulse Contin. o Aceptar.
Fíjese en el SSID mostrado en la pantalla de la impresora.
Si no aparece, pulse Aceptar o y localice y seleccione el SSID con su ordenador.
Cómo buscar un SSID
Escriba la contraseña mostrada en los ajustes de Wi-Fi de su ordenador. Si no aparece en la pantalla de la impresora, pulse .
Cómo escribir una contraseña
Termine la configuración Wi-Fi.