Pressione a tecla WPS do router sem fios (ponto de acesso).
NOTA:
se o router sem fios (ponto de acesso) não tiver tecla, active WPS utilizando o software fornecido com o router sem fios (ponto de acesso).
Mantenha pressionada na impressora durante três segundos.
Os indicadores de estado Wi-Fi ficam intermitentes alternadamente. Poderão ser necessários alguns minutos até que a impressora estabeleça ligação com a rede.
A configuração Wi-Fi está concluída quando ambos os indicadores de estado da rede se acendem, tal como apresentado na imagem seguinte. O indicador de estado da rede da direita apaga-se após cinco minutos.
A configuração Wi-Fi falhou se o da esquerda estiver apagado e o da direita estiver intermitente. Clique na hiperligação seguinte para resolver o problema.
Configuração falhou