تختلف خيارات القائمة بحسب طراز الطابعة.
بالنسبة للطرازات المزودة بشاشة تعمل باللمس، اضغط على الرمز مباشرةً من شاشة الطابعة.
بالنسبة للطرازات غير المزودة بشاشة تعمل باللمس، استخدم مفاتيح الأسهم لتحديد العناصر. ثم اضغط على OK (موافق).
تأكد أن الطابعة قيد التشغيل وجاهزة للاستخدام.
معلومات إضافية
اذهب إلى الطابعة وادخل إلى القائمة Wi-Fi setup (إعداد Wi-Fi) باتباع أحد الأساليب الموضحة أدناه تبعًا لطراز الطابعة الخاصة بك.
حدد .
حدد Wi-Fi Setup (إعداد Wi-Fi).
المس ، ثم Wi-Fi Setup (إعداد Wi-Fi).
حدد Push Button Setup ‏(WPS) (إعداد زر الضغط (WPS)‏)/ Push Button ‏(WPS) (زر الضغط ‎(WPS)‎‏)‎.
اضغط على الزر WPS من الموجه اللاسلكي (نقطة الوصول). ثم اضغط على Proceed (متابعة) أو OK (موافق) من الطابعة.
ملاحظة:
إذا لم يكن الموجه اللاسلكي (نقطة الوصول) يحتوي على زر، فقم بتمكين WPS باستخدام البرنامج المرفق مع الموجه اللاسلكي (نقطة الوصول) لديك.
عند عرض رسالة اكتمال، اضغط على OK (موافق) لإنهاء إعداد Wi-Fi.
انقر فوق الارتباط التالي في حالة فشل إعداد Wi-Fi.
فشل الإعداد