Wybór menu zależy od modelu drukarki.
W przypadku modeli z ekranem dotykowym naciskaj ikony bezpośrednio na ekranie drukarki.
W przypadku modeli bez ekranu dotykowego skorzystaj z klawiszy strzałek w celu wybrania pozycji. Następnie naciśnij przycisk OK.
Upewnij się, że drukarka jest podłączona do zasilania i gotowa do pracy.
Dodatkowe informacje
Na drukarce wybierz menu konfiguracji sieci Wi-Fi, stosując jedną z poniższych metod (w zależności od modelu drukarki).
Wybierz opcję .
Wybierz opcję Wi-Fi Setup (Konfiguracja sieci bezprz).
Dotknij przycisku , a następnie opcji Wi-Fi Setup (Konfiguracja sieci bezprz).
Wybierz opcję Push Button Setup (WPS) (Ustawienia Push Button (WPS)) / Push Button (WPS) (Naciśnij przycisk (WPS)).
Naciśnij przycisk WPS na routerze bezprzewodowym (punkcie dostępowym). Następnie naciśnij przycisk Proceed (Kontynuuj) lub OK na drukarce.
UWAGA:
Jeśli router bezprzewodowy (punkt dostępowy) nie posiada przycisku, aktywuj funkcję WPS za pomocą oprogramowania dostarczonego wraz z routerem bezprzewodowym (punktem dostępowym).
Jeśli wyświetlony zostanie komunikat o zakończeniu, naciśnij przycisk OK, aby zakończyć konfigurację sieci Wi-Fi.
Kliknij poniższe łącze, jeżeli konfiguracja sieci Wi-Fi zakończyła się niepowodzeniem.
Konfiguracja nie powiodła się