Die Menüauswahl variiert je nach Druckermodell.
Drücken Sie bei Modellen mit Touchscreen das Symbol direkt auf dem Druckerbildschirm.
Verwenden Sie bei Modellen ohne Touchscreen zur Auswahl der Menüpunkte die Pfeiltasten. Drücken Sie danach OK.
Stellen Sie sicher, dass der Drucker eingeschaltet und betriebsbereit ist.
Weitere Informationen
Rufen Sie am Drucker mit einer der folgenden Methoden, je nach Drucker, das Wi-Fi-Setup-Menü auf.
Wählen Sie .
Wählen Sie Wi-Fi-Setup.
Tippen Sie auf und anschließend auf Menü.
Rufen Sie mit einer der folgenden Methoden, je nach Drucker, das Wi-Fi-Direct-Einrichtungsmenü auf.
Wählen Sie Routerlose Wi-Fi Direct-Einrichtung/Wi-Fi Direct-Einr.
Wählen Sie Routerlose Wi-Fi Direct-Einrichtung/Wi-Fi Direct-Einr, und anschließend Verbindungseinrichtung.
Folgen Sie der Anleitung im Druckerbildschirm und drücken Sie dann Fortfahren oder OK.
Prüfen Sie die im Druckerbildschirm angezeigte SSID.
Wenn sie nicht angezeigt wird, drücken Sie OK oder und suchen und wählen Sie die SSID mit dem Computer.
Suchen nach einer SSID
Geben Sie das angezeigte Kennwort in die Wi-Fi-Einstellungen des Computers ein. Wenn es im Druckerbildschirm nicht angezeigt wird, drücken Sie .
Eingeben eines Kennwortes
Beenden Sie die Wi-Fi-Einrichtung.