Drücken Sie die WPS-Taste am drahtlosen Router (Access-Point).
HINWEIS:
Wenn der drahtlose Router (Access-Point) keine Taste hat, aktivieren Sie WPS mit Hilfe des mit dem drahtlosen Router (Access-Point) gelieferten Programms.
Halten Sie am Drucker drei Sekunden lang gedrückt.
Die Wi-Fi-Statuslichter blinken abwechselnd. Es kann einige Minuten dauern, bis der Drucker eine Verbindung mit dem Netzwerk hergestellt hat.
Das Wi-Fi-Setup ist abgeschlossen, wenn beide Netzwerkstatusanzeigen leuchten (siehe folgende Abbildung). Die rechte Netzwerkstatusanzeige erlischt nach fünf Minuten.
Wi-Fi-Setup ist fehlgeschlagen, wenn die linke erlischt und die rechte blinkt. Klicken Sie zur Behebung des Problems auf die folgende Verknüpfung.
Setup fehlgeschlagen