Η επιλογή μενού διαφέρει ανάλογα με το μοντέλο του εκτυπωτή.
Για τα μοντέλα με οθόνη αφής πατήστε το εικονίδιο απευθείας από την οθόνη του εκτυπωτή.
Για τα μοντέλα χωρίς οθόνη αφής χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα με τα βέλη για να επιλέξετε στοιχεία. Κατόπιν, πατήστε το OK.
Βεβαιωθείτε ότι ο εκτυπωτής είναι ενεργοποιημένος και έτοιμος για χρήση.
Περισσότερες πληροφορίες
Μεταβείτε στον εκτυπωτή και ανοίξτε το μενού ρύθμισης Wi-Fi ακολουθώντας μία από τις παρακάτω μεθόδους ανάλογα με τον εκτυπωτή σας.
Επιλέξτε .
Επιλέξτε Ρύθμιση Wi-Fi.
Πατήστε και κατόπιν Μενού.
Μεταβείτε στο μενού ρύθμισης Wi-Fi Direct ακολουθώντας μία από τις παρακάτω μεθόδους ανάλογα με τον εκτυπωτή σας.
Επιλέξτε Ρύθμιση Wi-Fi Direct χωρίς δρομολογητή/Ρύθμ. Wi-Fi Direct.
Επιλέξτε Ρύθμιση Wi-Fi Direct χωρίς δρομολογητή/Ρύθμ. Wi-Fi Direct και, στη συνέχεια Ρύθμιση για Σύνδεση.
Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη του εκτυπωτή και πατήστε Συνέχ. ή OK.
Ελέγξτε το SSID που εμφανίζεται στην οθόνη του εκτυπωτή.
Αν δεν εμφανίζεται, πατήστε OK ή και στη συνέχεια, αναζητήστε και επιλέξτε το SSID μέσω του υπολογιστή σας.
Αναζήτηση για SSID
Καταχωρήστε τον κωδικό πρόσβασης που εμφανίζεται παρακάτω στις ρυθμίσεις Wi-Fi του υπολογιστή σας. Αν ο κωδικός δεν εμφανίζεται στην οθόνη του εκτυπωτή, πατήστε .
Εισαγωγή κωδικού πρόσβασης
Ολοκληρώστε τη ρύθμιση Wi-Fi.