# Αντιμετώπιση προβλημάτων για διασύνδεση δικτύου

## Επισκόπηση του προβλήματος:

Εάν θέλετε να συνδέσετε τον εκτυπωτή και τον υπολογιστή σας μέσω δικτύου, ο υπολογιστής σας θα πρέπει να είναι συνδεδεμένος εκ των προτέρων στο δίκτυο. Εάν δεν υπάρχει διασύνδεση δικτύου συνδεδεμένη στο τοπικό δίκτυο (Wi-Fi ή Ethernet) στον υπολογιστή σας, εμφανίζεται η οθόνη “Προέκυψε σφάλμα διασύνδεσης”. Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για την επίλυση του προβλήματος.

## Βήμα 1

Αρχικά, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να ελέγξετε την κατάσταση δικτύου του υπολογιστή σας.
Για Windows 8: Επιλέξτε Επιφάνεια εργασίας > σύμβολο Ρυθμίσεις > Πίνακας Ελέγχου > Προβολή κατάστασης και εργασιών δικτύου.
Για Windows 7/Vista: Επιλέξτε Έναρξη > Control Panel (Πίνακας Ελέγχου) > View network status and tasks (Προβολή κατάστασης δικτύου και εργασιών).
Για Windows XP: Επιλέξτε start (έναρξη) > Control Panel (Πίνακας Ελέγχου) > Network and Internet Connections (Συνδέσεις δικτύου και Internet).
Για Windows 8/7/Vista: Κάντε κλικ στην επιλογή Αλλαγή ρυθμίσεων προσαρμογέα (για τα 8/7) ή Διαχείριση συνδέσεων δικτύου (για τα Vista).
Για Windows XP: Κάντε κλικ στην επιλογή Network Connections (Συνδέσεις δικτύου).
Βεβαιωθείτε ότι εμφανίζεται το εικονίδιο σύνδεσης δικτύου.
Χρησιμοποιώντας τον παρακάτω πίνακα, ελέγξτε το εικονίδιο σύνδεσης δικτύου και συνεχίστε με την κατάλληλη λύση.

8/7/Vista | XP | Τύπος λύσης
Εικονίδιο | Κείμενο | Εικονίδιο | Κείμενο
| Σύνδεση ασύρματου δικτύου |  | Σύνδεση ασύρματου δικτύου | ## A
| Σύνδεση ασύρματου δικτύου |  | Σύνδεση ασύρματου δικτύου | ## B
| Τοπική σύνδεση |  | Τοπική σύνδεση | ## C
| Τοπική σύνδεση |  | Τοπική σύνδεση | ## D
Κανένα εικονίδιο | Κανένα εικονίδιο | ## E

Αρχή

## Βήμα 2

Εφαρμόστε την κατάλληλη λύση.

Τύπος λύσης | Κατάσταση | Λύσεις
## A | Ο υπολογιστής διαθέτει το υλικό για την πραγματοποίηση συνδέσεων δικτύου Wi-Fi το οποίο είναι ενεργοποιημένο αλλά δεν είναι συνδεδεμένος στο δίκτυο. Για Windows: Ο υπολογιστής διαθέτει το υλικό για την πραγματοποίηση συνδέσεων δικτύου Wi-Fi, αλλά δεν είναι ενεργοποιημένο με χρήση του κουμπιού ή με ενεργοποίηση του υπολογιστή. | ・ Εάν το δίκτυο Wi-Fi έχει ήδη διαμορφωθεί με χρήση σημείου πρόσβασης, βεβαιωθείτε ότι είναι ενεργοποιημένες οι συσκευές δικτύου όπως δρομολογητές ή σημεία πρόσβασης. Μετά από την ενεργοποίηση των συσκευών δικτύου, θα πρέπει να περιμένετε λίγα λεπτά για τη σωστή λειτουργία δικτύου. ・ Εάν δεν έχετε ρυθμίσει δίκτυο Wi-Fi με χρήση σημείου πρόσβασης, μπορείτε να συνδέσετε ασύρματα τον εκτυπωτή και τον υπολογιστή σας χρησιμοποιώντας την ειδική λειτουργία. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε την κατάσταση λειτουργίας απλού σημείου πρόσβασης Wi-Fi Direct αν ο εκτυπωτής σας διαθέτει λειτουργία Wi-Fi Direct. Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την πραγματοποίηση σύνδεσης με ειδική λειτουργία ή με κατάσταση λειτουργίας απλού σημείου πρόσβασης, ανατρέξτε στην ενότητα "Ρύθμιση Ειδικής λειτουργίας στον υπολογιστή" (Ειδική λειτουργία) ή την ενότητα "Wi-Fi Direct" (Κατάσταση λειτουργίας απλού σημείου πρόσβασης) στον Οδηγό δικτύου. ・ Για Windows: Ενεργοποιήστε τη διασύνδεση δικτύου. Μετά από την ενεργοποίηση της διασύνδεσης δικτύου, θα πρέπει να περιμένετε λίγα λεπτά για τη σωστή λειτουργία δικτύου.
## B | Ο υπολογιστής διαθέτει το υλικό για την πραγματοποίηση συνδέσεων δικτύου Wi-Fi, αλλά δεν είναι ενεργοποιημένο. | ・ Ενεργοποιήστε την κατάσταση δικτύου. Μετά από την ενεργοποίηση της κατάστασης δικτύου, θα πρέπει να περιμένετε λίγα λεπτά για τη σωστή λειτουργία δικτύου.
## C | Ο υπολογιστής διαθέτει το υλικό για την πραγματοποίηση συνδέσεων δικτύου Ethernet, αλλά δεν είναι συνδεδεμένος στο δίκτυο. | ・ Εάν έχετε ήδη διαμορφώσει κάποιο δίκτυο Ethernet, βεβαιωθείτε ότι είναι ενεργοποιημένος ο δρομολογητής και ο διανομέας. ・ Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο LAN έχει συνδεθεί σωστά στο δρομολογητή, το διανομέα και τον υπολογιστή.
## D | Ο υπολογιστής διαθέτει το υλικό για την πραγματοποίηση συνδέσεων δικτύου Ethernet, αλλά δεν είναι ενεργοποιημένο. | ・ Ενεργοποιήστε την κατάσταση δικτύου. Μετά από την ενεργοποίηση της κατάστασης δικτύου, θα πρέπει να περιμένετε λίγα λεπτά για τη σωστή λειτουργία δικτύου.
## E | Το υλικό για συνδέσεις Wi-Fi ή Ethernet δεν υπάρχει ή δεν είναι δυνατή η αναγνώριση του. | ・ Εάν στον υπολογιστή υπάρχει προσαρτημένη ή ενσωματωμένη διασύνδεση δικτύου, βεβαιωθείτε ότι η συσκευή λειτουργεί. ・ Εάν δεν υπάρχει διασύνδεση δικτύου προσαρτημένη ή ενσωματωμένη στον υπολογιστή, δεν είναι δυνατή η χρήση του εκτυπωτή μέσω δικτύου. Επιλέξτε “Ενσύρματη σύνδεση μέσω USB” και συνδέστε τον εκτυπωτή και τον υπολογιστή σας μέσω καλωδίου USB. Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε τον εκτυπωτή μέσω δικτύου Wi-Fi ή Ethernet, διαμορφώστε πρώτα ένα δίκτυο για τον υπολογιστή σας και κατόπιν αλλάξτε τη σύνδεση σε δίκτυο. (Ανατρέξτε στον Οδηγό δικτύου για λεπτομέρειες.)

Εάν δεν γνωρίζετε τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να διαμορφώσετε τον υπολογιστή σας ή τη διασύνδεση δικτύου, ανατρέξτε στην τεκμηρίωση του υπολογιστή ή της διασύνδεσης δικτύου.
Αρχή

## Βήμα 3

Ελέγξτε ξανά το εικονίδιο σύνδεσης δικτύου. Εάν εμφανίζεται κάποιο από τα ακόλουθα εικονίδια σύνδεσης δικτύου, μπορείτε πλέον να συνδέσετε τον εκτυπωτή και τον υπολογιστή σας μέσω δικτύου.

Δίκτυο | Windows 8/7/Vista | Windows XP
Wi-Fi |  |
Ethernet |  |

Εάν ο υπολογιστής σας είναι συνδεδεμένος απευθείας στο Internet μέσω δικτύου 3G ή παρόμοιου, χωρίς δρομολογητή (ή σημείο πρόσβασης) και υπάρχει διαθέσιμη κάποια άλλη διασύνδεση δικτύου, είναι δυνατή η ασύρματη σύνδεση του εκτυπωτή με τον υπολογιστή με χρήση της ειδικής λειτουργίας. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε την κατάσταση λειτουργίας απλού σημείου πρόσβασης Wi-Fi Direct αν ο εκτυπωτής σας διαθέτει λειτουργία Wi-Fi Direct. Ωστόσο, υπάρχουν περιορισμοί και ειδοποιήσεις που θα πρέπει να γνωρίζετε. Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την πραγματοποίηση σύνδεσης με ειδική λειτουργία ή με κατάσταση λειτουργίας απλού σημείου πρόσβασης, ανατρέξτε στην ενότητα "Ρύθμιση Ειδικής λειτουργίας στον υπολογιστή" (Ειδική λειτουργία) ή την ενότητα "Wi-Fi Direct" (Κατάσταση λειτουργίας απλού σημείου πρόσβασης) στον Οδηγό δικτύου.
Αρχή