Tehke juhtpaneelil seitsme minuti jooksul alljärgnevad toimingud.
Menüü valik varieerub printeri mudelist sõltuvalt.
Vajutage puuteekraaniga mudelite korral printeri ekraanil olevale ikoonile.
Kasutage puuteekraanita mudelite korral menüüelementide valimiseks nooleklahve. Vajutage seejärel OK.
Veenduge, et printer on toitevõrku ühendatud ja kasutamiseks valmis.
Lisateave
Lülitage printer Wi-Fi seadistamismenüüsse, järgides printerist sõltuvalt ühte allpool kirjeldatud meetoditest.
Valige .
Valige Wi-Fi Setup (Wi-Fi seadistamine).
Puudutage suvandit ja seejärel Wi-Fi Setup (Wi-Fi seadistamine).
Valige Wi-Fi Auto Connect (Wi-Fi automaatne ühendamine) ja vajutage seejärel Proceed (Jätka) või OK. Järgige seejärel printeri ekraanile kuvatavaid juhiseid.
MÄRKUS
Kui kuvatakse vea ekraan, vajutage printeri juhtpaneelil nuppu OK. Minge seejärel tagasi sellel ekraanil toodud sammu 1 juurde.
Kui arvutis kuvatakse võrgu asukoha määramise ekraan, vajutage ekraani sulgemiseks Cancel (Loobu).
Võrgu asukoha määramise ekraani eelvaade